太港环建〔2026〕23号
关于鸣志电器（太仓）有限公司新建年产10万件传动件、120万台循环泵、20万件高精密机械零件项目环境影响报告表的批复

鸣志电器（太仓）有限公司：

你公司报送的《鸣志电器（太仓）有限公司新建年产10万件传动件、120万台循环泵、20万件高精密机械零件项目环境影响报告表》(以下简称报告表)收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。该项目位于太仓港经济技术开发区浮桥镇银港路16号。项目建成后年产传动件10万件、循环泵120万台、高精密机械零件20万件。该项目已取得太仓港经济技术开发区管理委员会项目备案文件（备案证号：太港管备〔2025〕246号，项目代码2510-320555-89-01-770181）。

二、根据你公司委托苏州和泽检测技术服务有限公司(统一社会信用代码：91320585MA2521WJ8B)编制的《报告表》
(项目编号：y78471，编制主持人：张焕琴，职业资格证书编号：[image: image1.png]


201805035130000042)结论和技术评估报告(苏英评估[2026]0526号)报告，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我委原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

（一）按“清污分流、雨污分流”的原则建设厂区排水管网，该项目不得有生产废水排放。项目生活污水接管至江城污水处理厂集中处理。

（二）该项目粗车、钻孔倒角、磨削、精车、烘干、齿加工油雾废气采用集气罩收集，经1套油雾过滤+静电吸附装置处理后，通过16米高DA001排气筒排放；去毛刺、轴端研磨、粗车加工、磨削加工、内螺纹磨削油雾废气采用集气管道收集，经设备自带油雾吸附装置处理后无组织排放；激光焊接盖板、焊接转子组件烟尘采用集气罩收集，经2套移动焊烟净化装置处理后，无组织排放；超声波焊接后盖、后盖打标废气采用集气罩收集，经1套移动式活性炭棉过滤器处理后，无组织排放；喷丸废气采用集气管道收集，经设备自带布袋除尘装置处理后，无组织排放；打标废气采用集气罩收集,经1套移动焊烟净化装置处理后，无组织排放。

该项目粗车、钻孔倒角、磨削、精车、烘干、齿加工过程产生的有组织非甲烷总烃，激光焊接盖板、焊接转子组件、喷丸、打标、超声波焊接后盖、后盖打标过程产生的无组织颗粒物，去毛刺、轴端研磨、粗车加工、磨削加工、内螺纹磨削、点胶、烘干、粗车、钻孔倒角、磨削、精车、烘干、齿加工、超声波焊接后盖、后盖打标产生的无组织非甲烷总烃，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)。超声波焊接后盖、后盖打标产生的无组织氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

（三）合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

（四）按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》
(GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。生活垃圾定点收集、存储，送环卫部门统一处理。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患，按要求配备环境应急设备和物资。建设单位应对粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。采取切实可行的工程控制和管理措施，优化事故污染物收集系统，保证足够容量的事故废水收集能力，确保事故废水不进入外环境.

（六）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号文)的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。

（七）按《报告表》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。

四、该项目实施后，污染物年排放总量初步核定为：

（一）大气污染物

有组织废气：VOCs≤0.00212吨。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，依法申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我委批复后及时将该项目《报告表》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发〔2015〕162号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

太仓港经济技术开发区管理委员会
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