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太港环建〔2026〕3363号


关关于对苏州市锦欣科技有限公司
新建年产16万吨纳米石灰乳液项目
环境影响报告表的批复
于对江苏苏州盈为科技（苏州）有限
公司110千伏用户接入工程环境影响
报告表的批复

太苏州市锦欣科技有限公司：
你公司报送的《苏州市锦欣科技有限公司新建年产16万吨纳米石灰乳液项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、项目基本情况。该项目位于太仓港经济技术开发区沪太新路388号。项目建成后年产16万吨纳米石灰乳液。该项目已取得太仓港经济技术开发区管理委员会项目备案文件（备案证号：太港管备〔2026〕105号，项目代码：2603-320555-89-01-813254）。
二、根据你公司委托江苏中瑞咨询有限公司（统一社会信用代码：91320106748232194B）编制的《报告表》（项目编号：2coh1v，编制主持人：朱文国，职业资格证书编号：BH016252）结论和技术评估报告（苏英评估〔2026〕0719号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：
（一）按“清污分流、雨污分流”的原则建设厂区排水管网，该项目不得有生产废水排放。项目生活污水接管至江城污水处理厂集中处理。
（二）该项目解包卸料、传送计量和研磨搅拌产生的颗粒物，采用集气罩或设备废气排口直连收集，经两级气旋塔喷淋装置处理后，通过15米高的DA001排气筒排放。
项目有组织排放的颗粒物、厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。
（三）合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。
（四）按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关管理要求，防止产生二次污染。危险废物转移应当遵循就近原则，及时清运并委托有资质单位规范处置。
（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患，按要求配备环境应急设备和物资。建设单位应对粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。采取切实可行的工程控制和管理措施，优化事故污染物收集系统，保证足够容量的事故废水收集能力，确保事故废水不进入外环境。
（六）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。
（七）按《报告表》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。
四、根据项目区域总量平衡方案，本项目新增污染物排放总量初步核定为（单位：吨/年）：
大气污染物排放量：颗粒物0.9554。
该项目最终允许污染物排放总量以排污许可证核定量为准。
五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。
六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，依法申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目《报告表》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。
九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。











仓港经济技术开发区经济发展服务所：
你单位报送的《江苏苏州盈为科技（苏州）有限公司110千伏用户接入工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
一、项目基本情况。该项目位于江苏省苏州市太仓市太仓港经济开发区浮桥镇。工程内容包括建设220kV九曲变~110kV盈为变110kV线路1回，线路路径总长约5.8km；拆除110kV双回架空线路路径长约0.4km，拆除杆塔3基。该项目已取得江苏省发展和改革委员会项目核准文件（核准证号：苏发改能源发〔2026〕393号，项目代码2604-320000-04-01-524955）。
二、根据你单位委托江苏玖清玖蓝环保科技有限公司（统一社会信用代码：91320105MA1MQU5T14）编制的《报告表》（项目编号：o929f4，编制主持人：左中艳，职业资格证书编号：03520250632000000049）结论和技术评估报告（苏英评估〔2026〕0609号），该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。
三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：
（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。
（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。
（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。采取必要的消声降噪措施，确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。
四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。
五、你单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。
六、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我委批复后及时将该项目《报告表》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。
七、如该项目所执行标准发生变化，应执行最新标准。
八、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。


太仓港经济技术开发区管理委员会
                                  2026年98月147日


























抄送：苏州市太仓生态环境局
太仓港经济技术开发区管理委员会                2026年98月147日印发
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