
太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2018〕79号

关于全市预拌混凝土生产企业综合大检查情况的通报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
各预拌混凝土企业：

为进一步贯彻落实《住房城乡建设部办公室关于开展预拌混凝土企业专项执法检查的紧急通知》（建办质电〔2018〕30号）以及《预拌混凝土绿色生产管理规程》、《建筑施工企业安全生产管理规范》等文件精神和规范要求，加强我市混凝土企业质量安全管理，规范混凝土企业市场行为，10月22日至29日，我局组织对全市14家预拌混凝土生产企业开展了综合大检查，现将检查情况通报如下：

一、总体情况

大多数企业能按照环保要求落实扬尘控制措施，按照国家标准规范建立质量保证体系和台帐资料，对原材料、试验室、搅拌楼等关键环节、场所设立控制措施，制定安全生产管理措施，落实岗位责任。但是，行业绿色生产管理水平较低，企业环保意识淡薄、扬尘控制重视不够、日常管理不严等问题较普遍，相当一部分企业在原材料堆放封闭、达标排放监测、扬尘污染控制上问题严重；部分企业质量管理措施不到位，原材料、试验室管理方面还存在不足；部分企业安全生产重视不够，存在着管理制度、安全培训、安全检查欠缺，岗位责任不明确，防范设备不足等问题。本次检查中，共签发书面整改通知14份，有针对性的提出相关问题316条。

二、主要问题

（一）绿色生产和安全生产管理

1.部分企业环保意识淡薄，绿色生产重视程度不够。企业污染物排放监控制度普遍缺失，年度粉尘、污水、废水排放监测缺失较为普遍。岗位责任不清，未落实专人负责排放监控管理，不能达到预期的排放控制目标；部分企业未制定相应的应急处理预案。部分企业设施设备绿色生产改造不达标，生产环节中产生一定的污染和环保隐患。如：搅拌楼主体及二层以上未封闭，原材料堆场未封闭，露天堆放现象普遍且无降尘措施；堆料运料环节降尘装置配备不足，致使部分区域废料堆积、除尘效果不理想；部分企业雨污分流系统不完善，排水沟不畅通，固体废弃物存在露天堆放现象。

2.企业安全生产管理缺失。部分企业安全生产检查不到位，定期安全生产检查记录缺失，未定期开展用电安全、消防设备及安全生产等隐患检查，灭火器材失效，厂区内电线乱拖乱拉，专用电箱不符合用电规范；部分企业未对岗位人员进行安全生产培训，安全生产三级教育培训频次过少，岗前培训不足或无具体记录，日常安全教育流于形式，部分企业安全员证书过期，少数企业未依法设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全员；部分企业场内机械设备、专用机动车辆、装卸机械设备和特种人员台帐资料不全，设备及人员情况不清；部分机械设备未进行年度检验检测，部分企业装载机司机、码头吊司机、混凝土泵车操作工等特种人员未持有效证件，或存在无证上岗情况。

（二）质量控制管理

1.部分企业未按GB/T 15481-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》要求建立健全质量保证体系；试验环境、试验方法不满足《苏州市商品混凝土企业试验室技术管理要求》的规定；部分检测材料的试验设备不符合《苏州市商品混凝土企业试验室技术管理要求》规定, 规范收集不全，规范更新不及时；未开展内审和管理评审，无人员培训记录。

2.部分企业生产质量控制不严格。个别搅拌楼计量设备无检定和校准设备记录，混凝土开盘检查坍落度偏大不符合试配设计要求；部分企业原材料堆放标识系统不规范，料仓隔墙高度不足或者没有隔墙致使材料混堆；部分企业原材料进场检验管理不善，检验项目不全,原材料取样编号、试验编号、原始记录编号无法关联，原材料复检批次与进场记录无法对应；质量追踪体系管理流程混乱，相应的记录与管理资料模糊不清，数据无可追溯性。

3.部分企业试验室管理不规范。

（1）未按《普通混凝土配合比设计规程》进行配比设计和试配，未依照规范定期对试验配方进行验证，配方发布表不规范、内容不完善；部分企业原材料变更时未做试配验证。

（2）原材料的复试指标不全，骨料的必检参数（含泥量、泥块含量）漏检，部分原始记录信息不全，原始记录涂改不规范，原始记录数据与检测报告不一致。

（3）部分试验室的设备疏于维护，仪器设备日常维护、保养不到位，试验设备使用记录数据丢失；设备缺唯一性标识，未见计量三色标识。

（4）部分实验室人员配备不完整，实验室主任及上岗人员未能提供本单位社医保有效证明，试验室人员岗位合格证过期。

三、处理意见

根据本次检查结果，对绿色生产管理、质量保证体系、企业安全生产等存在问题较多的太仓市万隆混凝土制品有限公司、太仓市龙和混凝土制品有限公司给予通报批评。

四、下一步工作要求

1、各混凝土企业要进一步加强试验室管理，配备必要的试验室人员及仪器设备，并做好设备计量、检定及人员的培训教育。

2、各混凝土企业应根据绿色生产相关管理规定及行业标准规范要求，升级改造生产基础设施，骨料堆场应建隔仓并安装遮雨设施，粗细骨料不得混堆，配备砂石冲洗设备及废料、废水、粉尘收集处理装置。

3、进一步完善原材料追溯机制，要做到按规定进行材料检验、验收、合格后方能使用，加强工艺操作记录和台账管理，加强原材料质量证明文件的验收与管理，持续加大对海砂等危害性极大的原材料的检查力度。

各混凝土企业对于存在的问题，要认真总结，分析原因，杜绝类似情况的再次发生，积极采取相应措施及时整改，确保整改工作到位，切实保障我市混凝土产品的质量。
太仓市住房和城乡建设局     

2018年11月13日

(此件公开发布)

太仓市住房和城乡建设局办公室 
2018年11月13日印发
（共印6份）
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