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[bookmark: _Toc16484][bookmark: _Toc24821][bookmark: _Toc18573]1  总则
[bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc24019][bookmark: _Toc31828]1.1  编制目的
贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针。加强对太仓市城厢镇可能发生的危险化学品突发事故，及时有效地作出快速反应，增强处理危险化学品突发事故的能力，最大限度地降低事故危害程度，预防和控制次生灾害的发生，保障人民生命、财产安全，最大限度地减少环境破坏和社会影响，维护社会的安全和稳定。
[bookmark: _Toc13426][bookmark: _Toc13125][bookmark: _Toc3812]1.2  编制依据
（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）
（3）《中华人民共和国消防法》（2021年修正）
（4）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日起施行）
（5）《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）
（6）《国家安全监管总局关于修改<《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定>部分条款的决定》（安监总局令第42号，2011年11月1日起施行）
（7）《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（2019年9月1日起施行）
（8）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修改）
（9）《国务院安委会办公室关于进一步加强化工园区安全管理的指导意见》（安委办〔2012〕37号，2012年8月7日）
（10）《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号，2011年11月26日）
（11）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2011年12月1日起施行）
（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）
（13）《江苏省安全生产条例》（2016年10月1日施行）
（14）《省政府关于坚持科学发展全面提升全省安全发展水平的意见》（苏政发〔2012〕112号）
（15）《省安委会关于进一步加强化工集中区安全管理的通知》（苏安〔2013〕11号）
（16）《关于印发<江苏省生产安全事故应急预案管理办法（试行）>的通知》（苏应急[2011]190号）
（18）《江苏省突发公共事件总体应急预案》（苏政发〔2020〕6号）
[bookmark: _Toc18844][bookmark: _Toc16945][bookmark: _Toc17966]1.3  生产安全事故定义及等级划分
1.3.1标准规范中的定义及等级划分
生产安全事故是指在本行政区域内的生产生产、经营单位在其生产、经营过程中发生的造成人员伤害、财产损失和环境污染的事故。
按事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将本区域的生产安全事故分为特别重大事故（Ⅰ级）、重大事故（Ⅱ级）、较大事故（Ⅲ级）、一般事故（Ⅳ级）四种情形。
（1）Ⅰ级：在生产、经营过程发生的火灾事故、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经严重危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成30人以上死亡、或100人以上中毒、或疏散转移10万人以上、或1亿元以上直接经济损失、或特别重大社会影响，事故事态发展严重，且急待外部力量应急救援等。
（2）Ⅱ级：在生产、经营过程发生的火灾、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成10-29人死亡、或50-100人中毒、或5000-10000万元直接经济损失、或重大社会影响等。
（3）Ⅲ级：在生产、经营过程发生的火灾、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成3-9人死亡、或30-50人中毒、或直接经济损失较大、或较大社会影响等。
（4）Ⅳ级：在生产、经营过程发生的火灾、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成2-3人死亡、或10-30人中毒、或一定社会影响等。
（5）Ⅴ级：在生产、经营过程发生的火灾、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成1人以下死亡、或10人以下中毒、或一定社会影响等。
[bookmark: _Toc8427][bookmark: _Toc15938][bookmark: _Toc9545]1.4  工作原则
（1）以人为本、减少危害
把保障人民群众的生命安全和身体健康作为应急工作的首要任务，最大限度地减少事故造成的人员伤亡和危害，以及国家财产损失。
（2）依靠科学、预防为主
采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术，充分发挥社会力量和专家作用，提高预防和应对突发危化品事故的科技水平和能力。
（3）统一领导、分级管理
太仓市城厢镇安委会统一领导、组织协调；各应急救援小组按照分级响应原则，各自职责和权限，负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作；各企业认真履行安全生产责任主体的职责，建立有效的安全生产应急预案和应急机制。
（4）快速反应、协调应对
建立健全高效的事故预报体系和快速反应机制，协调联动，密切配合，构建人、财、物和信息科技保障机制，迅速控制和处置危险化学品事故，防止次生灾害发生，恢复正常社会经济秩序。
（5）平战结合、整合资源
做好突发生产安全事故的预案、机制、组织、思想、物资准备，加强培训、演练，常备不懈。结合条块、企业资源进行整合，充分利用资源，实现迅速、有效救援。
[bookmark: _Toc21365][bookmark: _Toc26313][bookmark: _Toc10375]1.5  应急预案体系
本预案属于《太仓市城厢镇突发公共事件总体应急救援预案》的专项应急预案之一，同时上接《太仓市突发公共事件总体应急救援预案》，下连各企业《生产安全事故应急救援预案》。
其衔接关系见下图：
太仓市城厢镇突发公共事件总体应急救援预案
本预案
其他专项预案
企业生产安全事故应急预案
图1-1应急预案体系关系图





[bookmark: _Toc3399][bookmark: _Toc4446][bookmark: _Toc15692]1.6  适用范围
本预案适用于在太仓市城厢镇范围内发生的生产安全事故（包括火灾爆炸、中毒、触电、起重伤害、机械伤害、坍塌等）的应急救援。
[bookmark: _Toc29371][bookmark: _Toc25049]1.7  危险源识别
太仓市城厢镇存在的企业类型主要包括：机械、注塑、轻工等多个行业。
这些单位在生产过程中可能使用到部分危险化学品，如：液氨等毒害性物料；天然气、氢气等易燃气体；液氮、液氧等液化气体；各类油漆、稀释剂、丙酮、乙酸乙酯、乙醇等易燃易爆液体，以及酸碱类腐蚀品。这些化学品具有有易燃、易爆、毒害性、低温、腐蚀等特性。
生产过程中各类机械设备、起重设备、输送设备等在使用过程中，可能存在机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、触电、高处坠落等危险有害因素。
1、火灾、爆炸
天然气、氢气、乙炔等易燃气体；乙酸乙酯、丙酮、乙醇等易燃液体；各类易燃固体及可燃物等，遇明火极易发生火灾、爆炸事故；自燃物品遇高温易发生火灾、爆炸事故；遇湿易燃物品与水接触能发生迅猛的化学反应，并同时放出大量热量和有害气体，极易引起火灾爆炸事故。
2、中毒
本区域内存在氨气等有毒气体的使用单位，具有毒害性的物料一旦发生泄漏会危害范围广，可能会造成人员中毒。
极度危害的毒害品，高度危害的有机溶剂，中、轻度危害的酸碱物料等，短时间内大量接触引起急性中毒。长期吸入、食入这些有毒物质，会引起慢性中毒。易燃物质发生火灾爆炸后的产物大都具有一定的毒性，也可能引起人员的中毒事故。
3、腐蚀、化学灼伤
硫酸、盐酸、液碱等具有腐蚀性的物料可能发生泄漏事故，当人员直接接触腐蚀性物质后会引起灼伤或发生破坏性创伤等；当人员吸入腐蚀性物质挥发出来的蒸气或飞扬到空气中的粉尘时，呼吸道黏膜便会受到腐蚀，引起咳嗽、呕吐、头疼等症状。腐蚀性物质对设备设施、建（构）筑等也有较强腐蚀作用。
4、机械伤害
各类机加工设备在运行过程中，若机械设备运动或静止的部件、工具、加工件直接与人体接触，即可能引起挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、切割、切断、刺伤等机械伤害。尤其是机械设备的皮带、齿轮、转动轴等往复式运行的设备及部位，均存在一定的机械伤害的危险。
5、物体打击
本辖区范围内各企事业单位生产过程中，可能发生物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成物体打击的事故。
6、起重伤害
生产过程中，各类超重作业（如起重机安装、检修、运行）过程中，可能由于设备设施故障、安全防护措施失效、作业人员误操作或违反操作规程等原因，发生起重伤害事故。
7、触电
电工作业及电气设备作业时，若无有效的漏电保护措施、绝缘工具或作业人员误操作等，可能发生触电事故导致人员伤亡。
8、高处坠落
作业人员在无有效的防护措施下，在作业过程中可能从距离坠落基准面2m以上位置坠落，发生高处坠落事故。
9、坍塌
在企事业单位的仓管或物料运送过程中，可能因物料堆垛过高、外力撞击等原因，发生货架或堆放物料坍塌事故。
10、电梯事故
电梯是指动力驱动、沿刚性导轨或固定线路运送人、货物的机电设备，包括载人电梯和载货电梯等。因为电梯工作频繁，老化速度快，久而久之，会造成机械或电气装置动作不可靠，若维修更换不及时，电梯带隐患运行，则很容易发生电梯事故。
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[bookmark: _Toc19115][bookmark: _Toc10705][bookmark: _Toc2474]2  组织指挥体系及职责
[bookmark: _Toc11691][bookmark: _Toc26780][bookmark: _Toc13382]2.1   应急组织机构与职责
2.1.1  应急机构职责
应急机构职责见下表2-1。
表2-1  应急机构职责

	[bookmark: _Toc19822][bookmark: _Toc293150064][bookmark: _Toc18553][bookmark: _Toc8704]序号
	应急机构名称
	责任部门
	责任人及联系方式
	应急救援工作内容

	1
	城厢镇应急救援中心
	安委办
	叶强 
高成
	是城厢镇突发公共事件的最高指挥机构，负责本区内突发公共事件的应急指挥工作，职责如下：
（1）接受事故报警，请示应急救援总指挥开启应急预案，并落实指令；
（2）下达应急预案启动和终止指令；
（3）负责应急救援工作的组织、指挥、协调和落实；统一协调社会救援力量；
（4）确定应急救援指挥部人员名单和聘请的专家名单，并下达派出指令；
（5）组织编制、修订事故应急救援预案，组织演练；
（6）组织对重大事故进行调查，核发事故通报。

	2
	应急救援
总指挥
	安委会
	顾强
	（1）负责宣布启动和解除应急救援预案的命令；
（2）指挥应急救援小组有序开展救援工作；
（3）向上级汇报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。

	3
	安全警戒疏散组
	城中派出所
城西派出所
金仓湖派出所
交警城厢中队
	周  丹
何  振
刘  浩
鲁亮贤
	（1）负责事故现场、外围道路交通疏导及管制，保证救援车辆、物资、人员畅通；
（2）负责撤离现场人员安全疏散至集合点；
（3）负责外围人员的安全疏散；
（4）负责现场安全警戒。

	4
	抢险救灾组
	综合行政执法局
建设局
社会治理和社会事业局
	浦燕锋
陈  俊
陆丽峰
	（1）抢险：在保证安全的条件下，对事故现场及周围物资进行抢险；
（2）抢救：抢救现场受围、受伤人员；
（3）抢修：对可能造成更大事故已损坏的设备、设施，在采取安全措施前提下进行抢修；
（4）泄漏处理：进行堵漏，用沙土覆盖、收容、转移等进行处理；
（5）现场消洗：对事故现场进行消洗处置工作
（由企业技术骨干及相关抢险、抢修人员组成）。

	5
	灭火救援组
	消防中队
交警城厢中队
	单进锋
鲁亮贤
	（1）根据火灾发生位置、特点和气象采取合适的灭火方案，进行灭火；
（2）进行火场周边可能会引发二次事故的场所，应了解其特点进行应急处理，如隔离、移走、冷却等；
（3）消防人员应注意防中毒等自身保护

	6
	后勤保障组
	党政办公室
社会治理和社会事业局
	
成  露
浦春兰

	（1）供应应急救援器材、物资；
（2）对所缺的应急救援器材、物资，与周边单位联系供给；
（3）进行车辆调度。

	7
	医疗卫生组
	社会治理和社会事业局
	陆丽峰
	（1）及时抢救现场撤出的受伤人员，并移至安全处进行现场急救（如止血、固定包扎、心肺复苏等）；
（2）对中毒、伤重的病人用救护车送往医院（并通知医院准备相应器材、药品等）。

	8
	通讯组
	集成指挥中心
行政审批局
	龚志刚
景  俊
	（1）负责事故信息、咨询意见准确、迅速传递；
（2）负责与现场各组、队的联络并向指挥部及时报告，传达指令；
（3）负责与社会救援组织、机构联系。

	9
	应急救援
专家组
	安委办
	王  炜
	（1）对事故应急救援提出方案和安全措施；
（2）为现场指挥救援工作提供技术咨询。

	10
	综合管理组
	党政办
安委办
	成  露
王  业
王  炜
	（1）负责外援联系；
（2）负责接待境内外记者，统筹协调各媒体关于事故的报导，引导社会舆论；
（3）进行善后处理及其它未尽事项。

	11
	环保组
	综合行政执法局（环保）
	陆  俊
	（1）对现场、外围侦检化学品的性质、浓度；
（2）对事故环境污染的场所咨询、提供指导、进行消洗；
（3）对事故造成的环境影响进行调查处理。



[bookmark: _Toc2554][bookmark: _Toc24562][bookmark: _Toc9947]
2.1.2应急救援指挥部组成
太仓市城厢镇应急指挥部由安全警戒疏散组、抢险救灾组、灭火救援组、后勤保障组、医疗卫生组、通讯组、应急救援专家组、综合管理组、环保组组成。
（1）安全警戒疏散组
负责事故现场、外围道路交通疏导及管制，保证救援车辆、物资、人员畅通；负责撤离现场人员安全疏散至集合点；负责外围人员的安全疏散；负责现场安全警戒。
（2）抢险救灾组：
在保证安全的条件下，对事故现场及周围物资进行抢险；抢救现场受围、受伤人员；对可能造成更大事故已损坏的设备、设施，在采取安全措施前提下进行抢修；进行堵漏，用沙土覆盖、收容、转移等进行处理；对事故现场进行消洗处置工作。
（3）灭火救援组
根据火灾发生位置、特点和气象采取合适的灭火方案，进行火灾扑救；进行火场周边可能会引发二次事故的场所，应了解其特点进行应急处理，如隔离、移走、冷却等。
（4）后勤保障组
供应应急救援器材、物资；对所缺的应急救援器材、物资，与周边单位联系供给；进行车辆调度。
（3）医疗卫生组
及时抢救现场撤出的受伤人员，并移至安全处进行现场急救（如止血、固定包扎、心肺复苏等）；对中毒、伤重的病人用救护车送往医院（并通知医院准备相应器材、药品等）。
（4）通讯组
负责事故信息、咨询意见准确、迅速传递；负责与现场各组、队的联络并向指挥部及时报告，传达指令；负责与社会救援组织、机构联系。
（5）应急救援专家组
对事故应急救援提出方案和安全措施；为现场指挥救援工作提供技术咨询。
（6）综合管理组
负责外援联系；负责接待境内外记者，统筹协调各媒体关于事故的报导，引导社会舆论；进行善后处理及其它未尽事项。
（7）环保组
对事故现场、外围侦检化学品的性质、浓度；对事故环境污染的场所咨询、提供指导、进行消洗；对事故造成的环境影响进行调查处理。















[bookmark: _Toc7147][bookmark: _Toc18824][bookmark: _Toc15297]3  预警和预防机制
[bookmark: _Toc25944][bookmark: _Toc26217][bookmark: _Toc217]3.1  信息监控
太仓市城厢镇安委会加强对危险场所及各企事业单位各类重点危险源的监控，对可能引发安全生产事故的险情，或者其他自然灾害、灾难可能引发安全生产事故的重要信息应及时上报。
安委会认真做好相关监控工作，安全生产监管部门加强安全生产的监督管理，各生产经营单位要加强对重点目标和重要部位的安全运行监测，及早发现和消除风险隐患。
安委会与国家、省、市、区有关部门建立有效的信息沟通渠道，及时主动跟踪监测和收集其他突发事件信息，并及时预报和发出预警通知。
[bookmark: _Toc7867][bookmark: _Toc2093][bookmark: _Toc9104]3.2  预警预防行动
太仓市城厢镇安委会接到可能引发安全生产事故预警信息后，要及时研究确定应对方案，并通知有关部门和单位实施相应的预警行动。
安委会决定并宣布进入预警期后，其他安全生产事故相关部门可采取预防性措施并及时向安委会报告相关情况。
[bookmark: _Toc11022][bookmark: _Toc11652][bookmark: _Toc26470]3.3  预警级别与发布
[bookmark: _Toc5568][bookmark: _Toc30330][bookmark: _Toc30734]3.3.1  预警级别
根据安全生产事故隐患和可能造成的损失及社会影响，本区安全生产事故预警级别分为五级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级（见表4-1）。
[bookmark: _Toc15196][bookmark: _Toc5159][bookmark: _Toc25391]3.3.2  预警信息发布
安全生产事故预警信息由城厢镇安委会或授权有关部门发布。信息的发布、调整和解除，可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、宣传车等方式进行；对老、弱、病、残、孕等弱势群体以及学校等特殊场所，应采用有效的公告方式。
[bookmark: _Toc14942][bookmark: _Toc29498][bookmark: _Toc2640]3.3.3  预警级别调整
根据生产安全事故的发展态势和应急处置进展情况，事故预警发布部门可视情对预警级别做出调整。













[bookmark: _Toc31169][bookmark: _Toc19208][bookmark: _Toc27258]4  应急响应
[bookmark: _Toc12667][bookmark: _Toc6250][bookmark: _Toc363]4.1  分级响应程序
[bookmark: _Toc30927][bookmark: _Toc6947][bookmark: _Toc22439]4.1.1  响应分级
（1）生产安全事故响应分级见下表4-1。
表4-1 生产安全事故响应分级
	序号
	生产安全事故可控性、严重程度和影响范围
	响应分级

	
	死亡人数
	重伤人数（包括急性中毒）
	直接经济损失
	

	1
	≥30
	≥100
	≥1亿元
	Ⅰ

	2
	≥10、＜30
	≥50、＜100
	≥5千万、＜1亿元
	Ⅱ

	3
	≥3、＜10
	≥10、＜50
	≥1千万、＜5千万
	Ⅲ

	4
	≥1、＜3
	＜10
	＜1千万
	Ⅳ

	5
	＜1
	＜3
	＜2百万
	Ⅴ



（2）分级响应
分级响应见下表4-2。
表4-2  分级响应
	响应分级
	响应

	Ⅰ
	①应急响应行动由国家安全生产监督管理总局组织实施；
②江苏省、苏州市、太仓市安全生产监督管理局按相应应急预案全力组织救援。
③事故发生后，城厢镇安委会立即启动预案开展前期救援，其他高级别应急救援预案启动后，立即向其移交指挥权，并听从统一指挥，协助做好应急工作。

	Ⅱ
	①应急响应行动由江苏省安全生产监督管理局组织实施；
②苏州市、太仓市安全生产监督管理局按相应应急预案全力组织救援。
③事故发生后，城厢镇安委会立即启动预案开展前期救援，其他高级别应急救援预案启动后，立即向其移交指挥权，并听从统一指挥，协助做好应急工作。

	Ⅲ
	①应急响应行动由苏州市安全生产监督管理局组织实施；
②太仓市安全生产监督管理局按相应应急预案全力组织救援。
③事故发生后，城厢镇安委会立即启动预案开展前期救援，其他高级别应急救援预案启动后，立即向其移交指挥权，并听从统一指挥，协助做好应急工作。

	Ⅳ
	①应急响应行动由太仓市安全生产监督管理局组织实施；
②事故发生后，城厢镇安委会立即启动预案开展前期救援，太仓市应急救援预案启动后，立即向其移交指挥权，并听从统一指挥，协助做好应急工作。

	Ⅴ
	①应急响应行动由城厢镇安委会组织实施；
②事发企业按相应应急预案全力组织救援。



[bookmark: _Toc27122][bookmark: _Toc7817][bookmark: _Toc29831]4.1.2  响应程序
（1）发生生产安全事故单位主要负责人按照本单位制定的应急救援预案，首先迅速开展应急救援，并按事故类别和等级向本公司或城厢镇安委会报告；
（2）安委会接警后，立即进行警情判断、分析应急响应级别，同时报告应急救援总指挥。
（3）应急救援总指挥根据事故类型及响应级别，决定启动本预案，同时向上级应急救援组织发出预警通知。现场应急救援指挥部及时掌握应急救援动态，根据情况及时调整部署，有效指挥救援工作。
（4）本应急救援预案启动后，各应急救援小组立即奔赴事故现场，实施救援。贸易、物流企业的事故发生后，科技局主要负责人应立即赶赴现场；工业企业事故发生后，经发局主要负责人应立即赶赴现场；建设项目事故发生后，规划与环境保护局主要负责人应立即赶赴现场。
（5）赶赴事故现场后，各应急救援小组组根据生产安全事故应急救援预案，在救援指挥部领导下迅速开展救援工作；
（6）应急救援专家组了解事故单位基本信息及事故发生概况，提出提供事故应急救援方案及应急救援注意事项。
（7）后勤保障组通知应急物资保管部门，调度车辆运输应急救援器材、物资；对所缺的应急救援器材、物资，与周边单位联系协调供给。
（8）警戒保卫组勘查事故现场环境，确定安全警戒区、疏散现场人员至集合点、管制外围交通、疏导救援车辆。
（9）抢险救援组在保证安全的条件下，抢救现场受围、受伤人员；实施堵漏、用沙土覆盖、收容、转移危险泄漏物；对事故现场泄漏物进行消洗处置；对可能造成更大事故已损坏的设备、设施，在采取安全措施前提下进行抢修。
（10）联系通讯组及时收集事故信息、咨询意见，并向相关方准确、迅速的传递；与现场各组保持联络并向指挥部及时报告，传达指令。
（11）应急救援工作结束后，事故调查组了解企业基本情况及事故发生始末；组织各方面技术力量进行事故原因调查；科学、客观、准确的描述事故发生原因，形成事故调查报告。
[bookmark: _Toc23494][bookmark: _Toc2726][bookmark: _Toc23778]4.2  指挥与协调
进入应急响应后，城厢镇安委会根据事故情况组织开展应急救援协调工作：
（1）召集应急救援小组成员到位，组织实施应急救援。责成各有关部门和单位的领导及工作人员按照职责分工，立即开展应急处置、应急保障工作，保证组织到位、应急救援队伍到位、应急保障物资到位。
（2）向社会公众发出危险或避险警告。
（3）对现场应急处置工作中的重大事项做出决策。
（4）组织营救和救治受到伤害的人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员。
（5）迅速消除生产安全事故的危害和危险源，划定危害区域，维持社会治安。
（6）抢修被损坏的公共交通、通讯、供水、供电、供气、供油等基础设施，保障事发地群众的基本生活。
（7）组织协凋有关方面做好现场应急处置的保障和支援工作。
（8）组织有关部门采取相应措施防止生产安全事故出现扩大和次生、衍生、耦合事件。
（9）及时向事故应急总指挥报告应急救援处置，事态评估情况和工作建议。
（10）如事故后果扩大，超出本预案响应能力，协调内部有关应急力量，配合上级应急指挥机构的指挥。
[bookmark: _Toc24475][bookmark: _Toc27469][bookmark: _Toc516]4.3  各类生产安全事故的应急处置
[bookmark: _Toc21780][bookmark: _Toc24627][bookmark: _Toc7257][bookmark: _Toc31175]4.3.1  事故类型
本区域范围内可能发生的生产安全事故有：
（1）化学品泄漏事故。
（2）火灾事故。
（3）爆炸事故。
（4）中毒事故。
（5）机械伤害事故。
（6）物体打击事故
（7）起重伤害。
（8）触电。
（9）高处坠落。
（10）坍塌。
（11）电梯事故。
[bookmark: _Toc2622][bookmark: _Toc31224][bookmark: _Toc31681][bookmark: _Toc20402]4.3.2  危险化学品事故处置要点
[bookmark: _Toc7760]4.3.2.1化学品泄漏（中毒）事故处置要点
（1）确定泄漏事故发生位置。 
（2）隔离事故现场，建立警戒区。
（3）确定泄漏的危险化学品种类及毒理性。
（4）根据泄漏物性质及泄漏情况判定是否需要进行周边区域的人员疏散以及疏散范围。
（5）泄漏源控制。针对不同事故，开展现场控制工作。应急人员应根据事故特点和事故引发物质的不同，采取不同的防护措施，如喷雾稀释、引流燃烧、堵漏等。
（6）泄漏物处理。
泄漏事故处置措施详见F2.1。
[bookmark: _Toc376529163][bookmark: _Toc368126274][bookmark: _Toc18521]4.3.2.2火灾事故处置要点 
（1）确定火灾发生位置。
（2）确定引起火灾的物质类别（易燃气体、液体、自燃物等）。
（3）所需的火灾应急救援处置技术和专家。
（4）明确火灾发生区域的周围环境。
（5）明确周围区域存在的重大危险源分布情况。
（6）确定火灾扑救的基本方法。
（7）确定火灾可能导致的后果（含火灾与爆炸伴随发生的可能性）。
（8）确定火灾可能导致的后果对周围区域的可能影响规模和程度。
（9）火灾可能导致后果的主要控制措施（控制火灾蔓延、人员疏散、医疗救护等）。
（10）可能需要调动的应急救援力量（公安消防队伍、企业消防队伍等）。 
[bookmark: _Toc376529164][bookmark: _Toc259][bookmark: _Toc368126275]4.3.2.3爆炸事故处置要点 
（1）确定爆炸地点。
（2）确定爆炸类型（物理爆炸、化学爆炸）。
（3）确定引起爆炸的物质类别（气体、液体、固体）。
（4）所需的爆炸应急救援处置技术和专家。
（5）明确爆炸地点的周围环境。
（6）明确周围区域存在的重大危险源分布情况。
（7）确定爆炸可能导致的后果（如火灾、二次爆炸等）。
（8）确定爆炸可能导致后果的主要控制措施（再次爆炸控制手段、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）。
（9）可能需要调动的应急救援力量（公安消防队伍、企业消防队伍等）。
火灾、爆炸事故处置措施详见F2.2。
天然气泄漏事故处置措施详见F2.3。
[bookmark: _Toc2403]4.3.2.4机械伤害事故处置要点
（1）确定事故发生位置。 
（2）用电机械切断电源、燃油机械处理燃油，消除隐患，疏散无关人员，防止火灾爆炸等其他事故的发生。
（3）设立警戒线，保护事故现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得破坏，若为抢救受伤者需要移动时，必须做好现场标志。
（4）根据受伤人员情况确定救援方案。
机械伤害事故处置措施详见F2.4。
[bookmark: _Toc5401]4.3.2.5物体打击事故处置要点
（1）确定事故发生位置。 
（2）设立警戒线，保护事故现场，疏散无关人员。
（3）根据受伤人员情况确定救援方案。
物体打击事故处置措施详见F2.5。
[bookmark: _Toc4007]4.3.2.6起重伤害事故处置要点
（1）确定事故发生位置。 
（2）设立警戒线，保护事故现场，疏散无关人员。
（3）控制危险源。
（4）根据受伤人员情况确定救援方案。
起重伤害事故处置措施详见F2.6。
[bookmark: _Toc25181]4.3.2.7触电事故处置要点
（1）设立警戒线，保护事故现场，疏散无关人员。
（2）迅速切断电源或通过其他方式使触电者脱离电源。 
（3）触电者若果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者发生高处坠落造成二次伤害。
（4）根据事故严重程度判断急救措施，如呼叫急救中心或人工呼吸等。
触电事故处置措施详见F2.7。
[bookmark: _Toc4300]4.3.2.8高处坠落事故处置要点
（1）确定事故发生位置。 
（2）设立警戒线，保护事故现场，疏散无关人员。
（3）根据受伤人员情况确定救援方案。
高处坠落事故处置措施详见F2.8。
[bookmark: _Toc2237]4.3.2.9坍塌事故处置要点
（1）确定事故发生位置。 
（2）设立警戒线，保护事故现场，疏散无关人员。
（3）根据受伤人员情况确定救援方案。
坍塌事故处置措施详见F2.9。
[bookmark: _Toc29283]4.3.2.10电梯事故处置要点
（1）确定事故发生位置。 
（2）设立警戒线，保护事故现场，疏散无关人员。
（3）根据受伤人员情况确定救援方案。
事故处置措施详见F2.10。
[bookmark: _Toc28534][bookmark: _Toc3625][bookmark: _Toc15266]4.4  应急疏散
[bookmark: _Toc32476][bookmark: _Toc31663][bookmark: _Toc9955][bookmark: _Toc29112]4.4.1  应急疏散方案
危化品发生泄漏、火灾、爆炸事故后，根据事故的态势及依据专家组、气象部门提供的资料和建议，将事故现场区域应按事故中心、波及区、受影响区域进行划分，为疏散提供依据。由现场指挥部下达应急疏散指令。
（1）对有毒有害危化品如液氨等泄漏，迅速发出紧急疏散人员的指令并明确疏散范围、路线。
（2）发生火灾爆炸事故，应急救援指挥部迅速责令企业主管部门等立即通知与事故发生地相邻的易燃、易爆生产企业停止各项作业，关闭各类物料阀门、管线等，启动喷淋等降温设施，防止事故发生对周边企业危化品储罐造成灾害影响。具体应急疏散方案如下：
①应急救援指挥部根据气象部门提供的风向、风力、温度、湿度等气象资料及专家组提出的事故疏散半径和设立安全地带建议，安全地带一般应设在上风向并远离事故发生地；立即制定出疏散转移方案，然后通知应急疏散组迅速按照方案组织实施应急疏散工作。
②安全警戒疏导组由交警中队牵头，派出所协助。可根据事故现场状况，分成事故单位内部疏散小组、邻近单位、周边群众疏散小组等，疏散小组成员由广播员、应急照明人员、引导人员、警戒人员等组成。
③危化品事故发生后，交通警戒疏导组在事发现场树立风向标志，以便救援人员随时掌握现场风向，参与应急救援的各类人员、装备应尽量处于上风向；当事故现场出现有毒、有害气体扩散时，除加强作战人员的防护外，应迅速通知有关部门，组织好区域内的居民按照指定路线紧急疏散转移到安全地带；对事故现场受伤、中毒人员要及时转移到安全区域，竭力进行紧急救治。
Ⅰ.事故单位的内部疏散。内部疏散小组迅速与事故单位负责人取得联系，请求将其内部人员疏散到该单位的临时安全集结地；同时内部疏散小组立即赶赴现场与该单位相关负责人会合，引导疏散人员安全、有序地向指定的安全地带撤离。
Ⅱ.邻近单位人员的疏散。邻近单位疏散小组先用通迅工具通知邻近单位，并要求该单位将人员疏散到该单位的指定安全区域，同时邻近单位疏散组立即赶赴现场与该单位相关负责人会合，引导疏散人员安全、有序地向指定的安全地带撤离。
Ⅲ.周边群众的疏散。外部疏散小组一边立即用通讯工具通知疏散范围内的企业和社区等，要求他们将人员疏散到指定安全区域，同时疏散小组引导人员、警戒人员等立即赶到需疏散的企事业单位、学校、社区、行政村等，引导疏散人员安全、有序地向安全地带撤离。
如果事故单位在与邻近乡镇、区域的交界处，疏散范围涉及界外的，外部疏散组组长应立即与界外的负责人取得联系，采用上述同样的方法将需疏散的人员撤离至安全地带。
[bookmark: _Toc24251][bookmark: _Toc4108][bookmark: _Toc2903][bookmark: _Toc11918]4.4.2  应急疏散场所
可利用公园、学校、宾馆、防空设施等作为紧急情况下的临时生活的安全场所。
[bookmark: _Toc11724][bookmark: _Toc17286][bookmark: _Toc4362][bookmark: _Toc28443]4.4.3  疏散注意事项
（1）分组实施引导人员集中的场所一旦发生灾害，由于人们急于逃生的心理作用，很可能会蜂拥而滞于通道口，造成拥挤堵塞，甚至发生挤压。此时，单位领导和工作人员要设法引导疏散，为人们指明各种疏散通道。 
（2）疏散秩序维护广播员不断用手势、喊话的方式引导，稳定人员情绪，维护秩序。同时引导人员、警戒人员迅速到位，组织人员疏散，同样用广播、喊话稳定人们情绪，组织好引导疏散工作，维持好疏散秩序，防止拥挤踏伤。
（3）正确选择疏散路线。由于建筑各异，出入路线复杂，人员密集，必须根据各类建筑特点和人员流动情况选择，选择内容包括：
①选择最短的直通室外的通道、出口；
②尽量避免对面人流和交叉人流；
③选择有新鲜空气的通道出口；
④选择直接通往疏散楼梯间通道出口。
（4）疏散过程中，要注意利用口罩、毛巾、手帕等捂住鼻孔以防止烟呛、中毒，进行自救互救，有组织的向下层、出口处疏散。烟气充斥应采用较低的行走姿势，必要时应告知爬行撤离。
（5）必要时应采取强制疏导。当人们又慌乱无目的乱窜时，疏散组人员应立即组织力量掩护疏散，并设法阻止人流乱窜，采取强制疏导手段，将人员疏出险区，防止出现伤亡事故。
（6）在出口处设立警戒。出口处设立警戒，防止已被疏散的人员及寻找亲人的人员又进入危险区域。
（7）清点人数。对救出人员要清点人数，看是否全部救出，受伤者救出后应进行现场施救，严重者迅速送往医院。 
（8）营救人员要做好个人防护。营救人员在进入灾害区营救时，除自身应佩带各种安全防护装具外，在条件允许时，还应携带部分用于营救被困人员的安全防护装具，对中毒危难者进行必要的保护，以保证最大限度地营救生命。 
[bookmark: _Toc22020][bookmark: _Toc21939][bookmark: _Toc24435]4.5  应急人员的安全防护
现场应急救援人员应根据危险化学品事故的性质穿戴相应的专业防护装备（如消防人员穿戴消防装备，有毒有害物质泄漏的防毒面具、防护服，防静电工作服，防爆手电及防止产生火花工具等），并采取安全防护措施（如水幕掩护等），根据风速、风向及事故特点选择合适、安全的行动位置，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。
[bookmark: _Toc25990][bookmark: _Toc20189][bookmark: _Toc21941]4.6  群众的安全防护
安全警戒疏导组负责组织群众的安全防护工作，根据危险化学品的特性，气象情况如风向、风力等，负责群众的安全疏散、转移至安全地带。
[bookmark: _Toc30252][bookmark: _Toc28422][bookmark: _Toc23038]4.7  现场检测与评估
据需要综合分析和评价检测数据，查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制订现场抢救方案和事故调查提供参考。检测与评估报告要及时上报。
[bookmark: _Toc23384][bookmark: _Toc8482][bookmark: _Toc16334]4.8  新闻报道
注意新闻发布原则、内容、规范性格式和机构，以及审查、发布等程序。
按照及时、主动、准确把握、正确引导、讲究方式、严格把关的原则做好环境污染与破坏事故报道工作。
综合管理组按照应急领导小组的统一部署，不定期的就事故预警信息、事故救援情况、现场调查情况、事故认定意见、应急处理结束等信息进行新闻发布。
新闻稿件统一由应急领导小组负责审核。必要时，由事故应急指挥部确定新闻发言人，统一发布信息。
[bookmark: _Toc10540][bookmark: _Toc29739][bookmark: _Toc31832]4.9  应急结束
4.9.1  应急终止条件
（1）事故现场得到控制,事故成立的条件已经消除；
（2）事故所造成的危害已基本消除,无继发可能；
（3）已采取必要的防护措施保护人员及群众避免再次遭受危害,使事故可能引起的后果趋于合理且较低的水平；
（4）事故现场各专业应急处置行动已无继续的必要。
4.9.2  应急终止程序
（1）安委会协助专家咨询组调查论证，确认生产安全事故已具备应急终止条件，并向应急救援指挥部报告；
（2）应急救援总指挥宣布应急结束，应急救援指挥部下达应急救援队伍集合指令；
（3）各应急救援队伍集合，并清点人数、装备后，由应急救援总指挥简要总结此次应急行动，并下达有序撤离指令；
（4）按相关规定向社会发布危险化学品突发事故应急终止信息；
（5）按相关规定，由城厢镇安委会组织相关人员进行应急行动后的评价，编制应急评价报告，存档备案，并上报有关部门。
















[bookmark: _Toc21601][bookmark: _Toc23489][bookmark: _Toc5594]5  后期处置
[bookmark: _Toc28605][bookmark: _Toc18854][bookmark: _Toc12928]5.1  善后处置
做好人员安置、补偿、物资和劳务的征用补偿，灾后重建、污染物收集、清理与处理相关工作。
（1）应急工作宣告结束后，根据事故性质、工作需要及现场专家组的科学结论及相应监测意见，应急处理后援力量开展现场处置工作，消除污染隐患；同时监测部门提供跟踪性监测；安全、环境监察部门对现场进行看护。收集污染物、清理现场、恢复生产和生活秩序，以及卫生防疫、物资征用补偿等善后处置工作。
（2）由党政办、经济发展局、公安派出所等部门组成事故善后处理工作组，其他相关部门参与善后处理工作。包括伤亡救援人员、遇难人员补偿、亲属的安置、征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；负责恢复正常工作秩序，消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定。
[bookmark: _Toc20963][bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc9278]5.2  社会救助
（1）事故处理组应做好安置场所设置、救济物资的接收、使用和发放等政府救济工作；
（2）组织好红十字会、慈善基金会等公益性社会团体，组织动员和开展互助、互济和救灾捐赠活动，积极吸纳各类捐赠救助款物,使事故受灾单位、人员得到妥善安置；
（3）及时向社会公布救济物资的接受、使用和发放情况；对所征用的物资和劳务，核定补偿标准和数量，确定补偿日期和补偿办法，报城厢镇安委会同意后实施。
[bookmark: _Toc13523][bookmark: _Toc5679][bookmark: _Toc3503]5.3  调查报告和经验教训总结及改进建议
（1）应急救援任务结束后，各应急救援小组和现场指挥部及参与应急救援工作的其他部门应做好救援总结（包括救援经验、教训以及对本应急预案的意见和建议）。
（2）总结事故的经验教训和救援工作中存在的问题，提出改进意见和建议，并将总结评估报告以书面形式上报。
（3）城厢镇安委会协助太仓市应急救援中心做好事故认定工作，传达行政处理意见，并对事故进行通报。
①对在处置生产安全事故中有重大贡献的单位和个人给予表彰和奖励；
②对处置生产安全事故中瞒报、漏报、迟报、不报和其他失职、渎职行为的单位和个人，追究其行政责任；
③构成犯罪的，由司法部门依法追究刑事责任。
（4）城厢镇安委会整理事故调查报告，汇总事故后期处理方案报太仓市安监局。


[bookmark: _Toc26022][bookmark: _Toc5153][bookmark: _Toc12992]6  保障措施
[bookmark: _Toc27947][bookmark: _Toc25504][bookmark: _Toc12172]6.1  通讯与信息保障
太仓市城厢镇安委会负责建立安全事故应急救援综合信息网络系统和生产安全事故信息报告系统，保证应急信息交流和指挥的快速、顺畅、准确，做到信息资源共享。必要时，可紧急调用或征集其他部门和社会通讯设施，确保指挥信息畅通。建立完善救援力量和救援资源信息数据库，规范信息获取、分析、发布、报送格式和程序，方便信息检索。
其他有关部门应急救援机构负责本部门、本地区相关信息的收集、分析和处理，定期向城厢镇安委会报送有关信息。城厢镇安委会负责收集、分析和处理本区域生产安全事故灾难应急救援有关信息。
加强与太仓市安监局和苏州市安监局以及其他相关部门的联系，整合完善应急指挥通信网络系统，统一组织本区域内各电信运营公司、有线政务专网和无线政务专网等运行部门，建立信息通信应急保障队伍。当通信干线中断或现有网络出现盲区时，利用卫星、微波等通信手段，保障事故现场与应急指挥部之间的联系。
[bookmark: _Toc16093][bookmark: _Toc13430][bookmark: _Toc12201]6.2  应急支援与保障
（1）应急队伍保障
生产安全事故专项预案应急救援队伍由公安、安监、消防、交警等部门组成的9个应急救援小组组成。
此外，除以上各应急救援小组外，为方便现场应急救援工作的开展，本区域内的各企事业单位均设置了应急救援队伍，在发生生产安全事故时，辅助事故现场的疏散、警戒、为救援队伍提供现场基本资料，协助开展救援工作。
（2）救援装备保障
应急保障组供应应急救援器材、物资、对所缺的应急救援器材、物资，与周边单位联系供给。
（3）交通运输保障
派出所、交警中队要保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输安全畅通。依法建立应急交通运输工具的征用程序，确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。必要时，由公安等部门对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。
（4）治安保障
由派出所负责对事故灾难现场进行治安警戒和管理，加强对重点地区、重点场所、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，为救援队伍顺畅开展救援工作创造良好环境。必要时，向上级申请协助力量。
（5）物资保障
建立应急救援设施、设备、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。后勤保障组根据实际需要确定应急救援器材和物资，负责落实应急物资的储备，并定期检查应急救援物资的有效性和充分性。
（6）经费保障
生产安全事故应急处置所需的经费，由财政部门按有关预案和规定予以安排。企业常备物资经费由企业自行解决，列入安全投入。
（7）社会动员保障
安委会可根据需要动员社会力量参与应急救援，并负责协调保障。其他相关关部门、企事业单位要为其提供必要保障。必要时请求军队支援。
（8）技术储备与保障
安委会依托太仓市、苏州市的安全生产应急救援专家、技术等数据库，为应急救援提供技术支持和保障。
[bookmark: _Toc3462][bookmark: _Toc32017][bookmark: _Toc29192]6.3  宣传、培训和演习
（1）宣传
太仓市城厢镇安委会定期有组织、有计划的向公众开展危险化学品安全卫生和应急教育活动，通过电视、电台、报刊、网络等媒体，广泛宣传应急救援有关法律法规和危险化学品事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。
各企事业单位要按规定向员工说明本企业生产、储运或使用的危险化学品的危险性，了解本企业的生产安全事故应急程序，掌握生产安全事故应急的基本技能和危险化学品事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识和急救技术。
（2）培训
依托职业技术机构进行生产安全事故应急培训相关事宜，定期或不定期组织有关部门进行应急培训，把生产安全事故应急管理教育列入干部任职培训的内容。
培训内容应包括：应急管理知识、国家和江苏省及苏州市应急管理法律、法规要求，信息披露，事故危害性及应急过程的机构设置和职责、应急处理主要程序。各应急处理组的参与部门要把危险化学品管理课程列入培训内容，加强对领导、行政人员的培训，提高危险化学品事故的应急处置能力等。
参与应急处理组的人员培训内容应包括：应急管理知识、应急救援预案结构、应急部署和职责、相关应急程序、应急指挥技能、报告程序和方式、信息管理要求等。
现场救援人员培训内容应包括：应急部署和职责、主要应急设备的使用、抢险救助技能、各种应急部署执行要求等。
生产经营单位按照有关规定对员工进行应急培训，员工培训内容应包括：危险化学品事故案例，危险化学品危害性及防护知识，应急救援技术和急救技术培训练习，如止血、固定、包扎、心肺复苏、烫伤处理、简易毒物防护。
（3）演习
太仓市城厢镇安委会应每年组织演习。通过演习及时发现应急预案和工作机制存在的问题，不断完善应急救援预案，提高应急处置能力。各应急处理部门应根据需要定期组织功能演习，以便持续提高应急能力。演习策划负责人应在演习结束后15个工作日之内，根据演习过程中收集和整理的应急救援相关资料，编写演习报告并提交区安委会办公室。危险化学品从业单位按照有关规定定期组织应急演习，并修订应急救援预案。
[bookmark: _Toc13834][bookmark: _Toc22981][bookmark: _Toc1984]6.4  监督检查
太仓市城厢镇安委会负责对生产安全事故的应急准备和应急预案实施的全过程进行监督和检查，保障应急措施到位。
[bookmark: _Toc4638][bookmark: _Toc18494][bookmark: _Toc28452]6.5  奖惩
生产安全事故灾难应急处置，实行行政领导负责制和责任追究制。对在应急处置中做出突出贡献的集体和个人给予表彰和奖励；对迟报、瞒报、漏报和谎报重要情况、事故救援不力及其他失职、渎职行为的，依法对有关责任人给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。







[bookmark: _Toc32625][bookmark: _Toc14390][bookmark: _Toc17620]
7  附则
[bookmark: _Toc6852][bookmark: _Toc16497][bookmark: _Toc31423]7.1  名词解释
（1）危险化学品 
指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。 
（2）生产安全事故 
是指生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康，或者损坏设备设施，或者造成经济损失的，导致原生产经营活动（包括与生产经营活动有关的活动）暂时中止或永远终止的意外事件 
（3）应急预案
针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。
（4）应急准备
针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。
（5）应急响应
事故发生后，有关组织或人员采取的应急行动。
（6）应急救援 
在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。
（7）预警
在灾害或灾难以及其他需要提防的危险发生之前，根据以往的总结的规律或观测得到的可能性前兆，向相关部门或人员发出紧急信号，报告危险情况，以避免危害在不知情或准备不足的的情况下发生，从而最大程度地减低危害所造成的损失的行为。 
（8）危险化学品重大危险源 
指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险化学品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。 
（9）危险目标 
指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施。
（10）安全防护
做好准备和保护，以应付攻击或者避免受害，从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。
（11）综合应急预案：是生产经营单位从总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。
（12）专项应急预案：是生产经营单位针对具体的事故类别（如危险化学品发生火灾爆炸、危险化学品泄漏、中毒等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件。专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。
（13）应急保障：是在预案实施过程中涉及到的由指挥系统、通信、现场救援和工程抢险装备、应急队伍、交通运输、医疗卫生、治安、物资、资金和应急避难场所等的支援。
[bookmark: _Toc14031][bookmark: _Toc27618][bookmark: _Toc13166]7.2  预案管理与更新
太仓市城厢镇安委会建立应急预案管理制度，明确预案评审机构、评审方法和评审周期，定期组织对本预案进行评审，并及时根据评审结论组织修订本预案。
当本预案所依据的法律法规、部门职责或应急资源发生变化，或者在应急过程中发现存在问题和出现新的情况，区安委会将及时修订完善本预案。
[bookmark: _Toc30784][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc27335]7.3  预案制定与解释部门
本预案由太仓市城厢镇安委会组织制定，安委会负责管理与实施。有关部门按照预案的要求履行各自职责，并制定相应的预案和保障计划。
[bookmark: _Toc2970][bookmark: _Toc20891][bookmark: _Toc22785]7.4  预案实施
本预案由太仓市城厢镇安委会组织实施。
本预案自印发之日起实施。


[bookmark: _Toc10163][bookmark: _Toc3531][bookmark: _Toc30115][bookmark: _Toc32025]附   件
附件1：事故应急预警处置流程
附件2：事故应急处置措施
附件3：应急救援专家表
附件4：社会救援中心及报警电话
附件5：事故应急救援机构名录














附件1：事故应急预警处置流程
一、目的
贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针。加强对太仓市城厢镇可能发生的生产安全突发事故，及时有效地作出快速反应，最大限度地降低事故危害程度，预防和控制次生灾害的发生，保障人民生命、财产安全，最大限度地减少事故破坏和社会影响，维护社会的安全和稳定。
二、事故预警等级划分
按事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，将本区域的生产安全事故分为特别重大事故（Ⅰ级）、重大事故（Ⅱ级）、较大事故（Ⅲ级）、一般事故（Ⅳ级、Ⅴ级）四种情形。
（1）Ⅰ级：在生产、经营过程发生的火灾事故、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经严重危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成30人以上死亡、或100人以上中毒、或疏散转移10万人以上、或1亿元以上直接经济损失、或特别重大社会影响，事故事态发展严重，且急待外部力量应急救援等。
（2）Ⅱ级：在生产、经营过程发生的火灾、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成10-29人死亡、或50-100人中毒、或5000-10000万元直接经济损失、或重大社会影响等。
（3）Ⅲ级：在生产、经营过程发生的火灾、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成3-9人死亡、或30-50人中毒、或直接经济损失较大、或较大社会影响等。
（4）Ⅳ级：在生产、经营过程发生的火灾、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成2-3人死亡、或10-30人中毒、或一定社会影响等。
（5）Ⅴ级：在生产、经营过程发生的火灾、爆炸事故、易燃易爆或有毒物质泄漏事故，已经危及周边社区、居民的生命财产安全，造成或可能造成1人以下死亡、或10人以下中毒、或一定社会影响等。
三、应急响应处置流程
1、分级响应
	响应分级
	响应

	Ⅰ
	①应急响应行动由国家安全生产监督管理总局组织实施；
②江苏省、苏州市、太仓市安全生产监督管理局按相应应急预案全力组织救援。
③事故发生后，城厢镇安委会立即启动预案开展前期救援，其他高级别应急救援预案启动后，立即向其移交指挥权，并听从统一指挥，协助做好应急工作。

	Ⅱ
	①应急响应行动由江苏省安全生产监督管理局组织实施；
②苏州市、太仓市安全生产监督管理局按相应应急预案全力组织救援。
③事故发生后，城厢镇安委会立即启动预案开展前期救援，其他高级别应急救援预案启动后，立即向其移交指挥权，并听从统一指挥，协助做好应急工作。

	Ⅲ
	①应急响应行动由苏州市安全生产监督管理局组织实施；
②太仓市安全生产监督管理局按相应应急预案全力组织救援。
③事故发生后，城厢镇安委会立即启动预案开展前期救援，其他高级别应急救援预案启动后，立即向其移交指挥权，并听从统一指挥，协助做好应急工作。

	Ⅳ
	①应急响应行动由太仓市安全生产监督管理局组织实施；
②事故发生后，城厢镇安委会立即启动预案开展前期救援，太仓市应急救援预案启动后，立即向其移交指挥权，并听从统一指挥，协助做好应急工作。

	Ⅴ
	①应急响应行动由城厢镇安委会组织实施；
②事发企业按相应应急预案全力组织救援。



2、 响应处置
（1）发生生产安全事故单位主要负责人按照本单位制定的应急救援预案，首先迅速开展应急救援，如本级救援不可控应拨打紧急救助电话、并将事件向城厢镇安委会报告；
（2）接警部门接到事故报告后应立即向城厢镇安委会主要负责人报告，并通知城厢镇生产安全监管部门开展应急处置。
（3）安委会接警后，应立即进行警情判断、分析，根据事故类型及响应级别，启动《城厢镇生产安全事故应急预案》，向上级应急救援组织发出相关预警通知。城厢镇安委会立即开展应急救援指挥及时掌握应急救援动态，根据情况及时调整部署，有效推进应急处置工作。
3、城厢镇安委会应急指挥联络体系
城厢镇安委会主要负责人：
镇党委书记                      毛雅萍    13962612600
镇党委副书记、镇长              顾  强    13862385268 

城厢镇安委会分管领导联络人：  
镇党委委员、副镇长              陈  敏    13915495379 

城厢镇安委会办公室联络人：
镇安委会办公室主任              王  炜    18915766779

应急救援报警处置联络人：
城西消防应急救援中队 中队长     单进锋    15962409007
城西派出所   所长               何  振		13913764362
城中派出所   所长               周  丹		13862282210
金仓湖派出所 所长               刘  浩	   13913766227
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[bookmark: _Toc12737][bookmark: _Toc26832][bookmark: _Toc8176][bookmark: _Toc9800]附件2：事故应急处置措施
[bookmark: _Toc6165][bookmark: _Toc6985]F2.1危险化学品泄漏事故
1、发生危险化学品泄漏事故，首先应查明泄漏物质的品名、性质，危化品泄漏的原因、设施等状况，制定相应的抢险措施。
2、救援人员应当根据危化品的危险特性，配备必要的个人防护用品、器具。易燃易爆物质的泄漏，应配备防静电防护服、工具，严禁火种，切断电源，禁止车辆进入；不得使用手机等通讯设备（防爆通讯设备除外）。有毒物质的泄漏，应配备防毒面具、空气呼吸器，专用防护服。腐蚀性液体的泄漏，应当配备防酸服，防护面具等。 
3、事故现场应设立警戒隔离区，在该区域内除事故抢险人员外，其他人员不得进入。
（1）如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。
（2）如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。立即在事故中心区边界设置警戒线，根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。
4、根据泄漏部位，确定堵漏措施。根据事故发生的部位、物质的性质、泄漏原因等，采取相应的控制措施，采用合适的材料和方法堵漏，切断或控制泄漏源。
（1）生产过程发生的泄漏，可采取关闭进料阀门，停止作业，改变物料流程，局部循环，转移物料等方式，在切断物料来源后堵漏。 
（2）对储罐等储存设施发生的泄漏，可采取驳卸、倒罐等方法，尽量将发生泄漏的储罐内的物料转移，在此基础上堵漏。
（3）对压缩气体、液化气体的泄漏，在关闭阀门无效后，可将气体钢瓶推入事故池中。
5、泄漏物质的处置。
（1）围堤堵截或安全转移
储罐区液体泄漏时要关闭防火池（防泄漏池）的雨水阀，防止泄漏物质扩散；在其它区域发生液体泄漏时，要用砂土等筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。
（2）收容（集）
对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。
（3）稀释与覆盖
气体的泄漏采取稀释的办法。向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸汽或氮气，破坏燃烧条件。为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。
（4）有毒有害泄漏物如流入居民用水内河、长江、农田引起水污染及农作物危害，应及时通知环境监测、海事部门，迅速赶赴事故现场，参加应急救援抢险。
（5）泄漏废物处置，将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。
[bookmark: _Toc31040][bookmark: _Toc18745]F2.2火灾、爆炸事故
1、应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危化品及燃烧产物是否有毒。 
2、进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。扑救人员应占领上风或侧风阵地。 
3、正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。
4、先控制，后消灭。针对危化品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，采取统一指挥、堵截火势、防止蔓延、分割包围、重点突破、速战速决的灭火战术。
5、对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。
6、压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施：
（1）一旦发生压缩气体或液化气体火灾事故，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体阀门，火势就会自动熄灭。
（2）扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧。
（3）首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。
（4）如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。
（5）贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。
（6）堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。
（7）一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定能成功，如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物，从而存在发生爆炸的危险，并准备再次灭火堵漏。
（8）如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭。
（9）现场指挥部和应急处置组应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。
（10）气体贮罐或管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，只要判断阀门还有效，也可违反常规，先扑灭火势，再关闭阀门。一旦发现关闭已无效，一时又无法堵漏时，应迅即点燃，恢复稳定燃烧。
7、易燃液体火灾事故及处置措施
（1）首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。
（2）及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。
（3）对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。大面积（>50㎡）液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。 
①比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑灭。用干粉扑救时灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。 
②比水重又不溶于水的液体（如二氯甲烷等）起火时可用水扑救，也可用泡沫。用干粉扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定。最好用水冷却罐壁，降低燃烧强度。
③具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），用抗溶性泡沫扑救，用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁，降低燃烧强度。
（4）扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。
（5）扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。
（6）遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰,为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。
8、火灾扑灭后，仍然要派人监护现场、消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经现场指挥部同意，不得擅自清理火灾现场。
[bookmark: _Toc410030976][bookmark: _Toc29510]F2.3天然气长输管道事故
1、确认天然气长输管道泄漏事故后，应立即通知应急救援中心，启动事故应急预案。
2、分析判断事故管段位置，通知燃气公司以及临近企业。关闭事故管段两端阀门，启动相关阀室紧急放空泄压，减少事故段燃气泄漏量。
3、封锁泄漏事故现场和危险区域。车辆熄火，迅速撤离、疏散现场人员，设置警示标志，同时设法保护相邻装置、设备，应杜绝火源、切断电源、防止静电火花，并尽量将易燃易爆物品搬离危险区域，防止事态扩大和引发次生事故。 
4、迅速组织事故发生地周围的群众撤离危险区域，维护好社会治安，同时做好撤离群众的生活安置工作。
5、事故现场如有人员出现伤亡，立即调集相关（外伤、烧伤等方面）的医疗专家、医疗设备进行现场医疗救治，适时进行转移治疗。
6、设置警戒线和划定安全区域，对事故现场和周边地区进行可燃气体分析和气象预报。
7、及时制定事故的抢修维修方案（灭火、堵漏等），并组织实施。
8、现场救援人员必须做好人身安全防护，避免烧伤、中毒、噪音等人身伤害。
9、根据现场提供的情况，根据管道泄漏的特点（腐蚀穿孔、应力开裂、爆管或开裂），制定停输或不停输的抢修方案。
①当管线穿孔时，管道压力较低，在能够确保施工人员安全的情况下，可直接使用抢修卡具进行封堵和补强焊接。当管线压力较高，施工人员无法进行操作时，管线应作降压处理，直至满足操作条件，再执行上述过程。焊接前用测厚仪测量管线壁厚，避开腐蚀点。焊接时，使用低氢焊条、直流反接、控制好焊接电流及焊接速度。
②当管线开裂或爆管时，可先将管道压力降低后，用机械卡具对管线进行临时抢修，后根据现场及输气的要求，采用停输或不停输封堵的方法进行换管。
10、动火前清理现场易燃物并用气体检测仪检测周围环境，确认安全方可动火。若施工现场天然气含量过高，将采用强制通风的方法控制空气中天然气含量。动火期间按规定间隔定时抽查，并间插不定时检查。动火必须在指定范围内进行，不得擅自扩大动火范围。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]天然气长输管道抢修实施程序图见图F2.3。
图F2.3  氢气长输管道抢修实施程序图
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11、应急抢险的其他工作
①严格保护事故现场，采取拍照、摄像、绘图、采样等方法记录事故现场原貌，妥善保护事故现场物证。
②抢险人员应佩带职责标志；抢险现场应根据天然气泄漏程度确定警戒区并设立警示标志，并随时监测周围环境的天然气浓度，无关人员不应入内；在警戒区内应交通管制。
③操作人员进入警戒区前应按规定穿戴防静电服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿脱和摘戴。作业现场应有专人监护，不应单独操作。
④警戒区内应无烟火；不得使用手机等通信工具及非防爆型的机电设备及仪器、仪表等；夜间抢险现场照明须采用安全照明灯。所有车辆必须佩带防火帽，除抢险车辆外其他车辆一律不许进入现场。
⑤应对作业点进行检测。当天然气浓度在爆炸极限范围以内时，应强制通风，降低浓度后方可作业。作业现场应保证人员疏散通道及消防通道畅通，灭火器材到位，并且有专人负责。
⑥开挖时须派专人密切关注地下管网情况，防止机械开挖时破坏管线和其他管线、电缆等。
[bookmark: _Toc2813][bookmark: _Toc16181]F2.4机械伤害事故
1、接到事故报警后，立即组织应急救援小组至事故现场。
2、必须立即停止运转的机械、切断设备动力。
3、疏散无关人员，防止火灾爆炸等其他事故的发生。
4、设立警戒线，保护事故现场。
5、通知医疗救护人员紧急救护。如人员重伤，应立即打“120”等社会急救电话。报警时，应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况，发生事件的区域或场所，以便让救护人员事先做好急救的准备。
6、由医疗救人员进行现场包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。创伤出血者迅速包扎止血，轻伤者送往医院救治，重伤者应等待120到场处理后送医。
7、发生断手、断指等严重情况时，对伤者伤口要进行包扎止血、止痛、进行半握拳状的功能固定。对断手、断指应用消毒或清洁敷料包好，忌将断指浸入酒精等消毒液中，以防细胞变质。将包好的断手、断指放在无泄漏的塑料袋内，扎紧好袋口，在袋周围放在冰块，或用冰棍代替，速随伤者送医院抢救。
8、肢体卷入设备内，必须立即切断电源，如果肢体仍被卡在设备内，不可用倒转设备的方法取出肢体，妥善的方法是拆除设备部件，无法拆除时拨打当地119请求社会救援。
9、发生头皮撕裂伤可采取以下急救措施：及时对伤者进行抢救，采取止痛及其他对症措施；用生理盐水冲洗有伤部位，涂红汞后用消毒大纱布块、消毒棉花紧紧包扎，压迫止血；使用抗菌素，注射抗破伤风血清，预防伤口感染；送医院进一步治疗。 
10、受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由现场医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正确的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。
11、受伤人员出现呼吸、心跳停止症状后，必须立即进行心脏按压或人工呼吸。 
12、在做好事故紧急救助的同时，应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，做好事故调查的准备工作。
[bookmark: _Toc3091]F2.5物体打击事故
1、接到事故报警后，立即组织应急救援小组至事故现场。
2、疏散无关人员，设立警戒线，保护事故现场。
3、通知医疗救护人员紧急救护。如人员重伤，应立即打“120”等社会急救电话。报警时，应注意说明受伤者的受伤部位和受伤情况，发生事件的区域或场所，以便让救护人员事先做好急救的准备。
4、对于较浅的伤口，可用干净衣物或纱布爆炸止血，动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎。
5、较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即准备救护车，送往医院进行救治，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、脉搏、呼吸等体征情况。
6、对怀疑或确认有骨折的人员，应询问其自我感觉情况及疼痛部位；对于昏迷者，要注意观察其体位有无改变，切勿随意搬动伤员。应先在骨折部位用木板条或竹板片于骨折位置的上下关节处做临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫120等待救援。如有骨折断端外露在皮肤外的，用干净的纱布覆盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫120等待救援。
7、对于怀疑有脊椎骨折的伤员，搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员身下，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好等待120医疗急救人员进行搬运。
8、如怀疑有颅脑损伤的，首先必须维持呼吸道通畅，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞；对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口，积极组织送往医院救治。
9、如受伤人员呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救。步骤为：通畅气道—口对口（鼻）人工呼吸—胸外接压；在抢救过程中，要每隔数分钟判定一次，每次判定时间均不得超过5～7秒；在医务人员未接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场救治。
[bookmark: _Toc9897]F2.6起重伤害事故
1、接到事故报警后，立即组织应急救援小组至事故现场。
2、疏散无关人员，设立警戒线，保护事故现场。
3、事故救援
[bookmark: _Toc256064439]（1）一般伤口的处置措施
①伤口不深的外出血症状，先用双氧水将创口的污物进行清冼，再用酒精消毒（无双氧水、酒精等消毒液时可用瓶装水冲洗伤口污物），伤口清洗干净后用砂布包扎止血。出血较严重者用多层砂布加压包扎止血，然后立即送往医务室进行进一步救治。
②一般的小动脉出血，用多层敷料加压包扎即可止血。较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。
③大的动脉及较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即拨打120求救，送往医院进行救治，以免贻误救治时机。
④对出血较严重的伤员，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况，以判断伤员是否进入休克状态。
[bookmark: _Toc256064440]（2）骨折伤亡的处置措施
①对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。
②观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。
③对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及腿脚皮肤作比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。
④对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。
⑤对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。
⑥如有骨折断端外露在皮肤外的，切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面，只能用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。
[bookmark: _Toc256064441]（3）颅脑损伤的处置措施
①颅骨损伤如导致颅内高压的症状有：昏迷、呕吐（呈喷射状呕吐）、脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，大小便失禁等。
②颅底骨折或颞骨骨折的伤员不一定有昏迷、呕吐症状，但有脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，鼻、眼、口腔甚至耳朵可有无色的液体流出，伴颅内出血者可见血性液体流出。
③颅脑损伤的病员有昏迷者，首先必须维持呼吸道通畅。昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞。对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口。
④对于有颅骨凹陷性骨折的伤员，创伤处应用消毒的纱布覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，立即呼叫医务人员送往托克托县医院进行救治。
⑤如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于溺水者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60次左右）进行，直到心跳恢复为止。
⑥以上施救过程至外部救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。
[bookmark: _Toc22985]F2.7触电事故
1、接到事故报警后，立即组织应急救援小组至事故现场。
2、疏散无关人员，设立警戒线，保护事故现场。
3、事故救援
（1）触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救，脱离电源的基本方法有：
（2）将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。
（3）用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源，必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。
（4）救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。
（5）如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其它办法把电源切断。
（6）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10米的范围内，防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确认线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。
（7）使触电者脱离电源时应注意的事项
①在未采取绝缘措施前，救护人员不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。
②严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者。
③救护人不得采用金属或其它绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。
④在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。
⑤当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。
⑥夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，便于救护。
[bookmark: _Toc25712]F2.8高处坠落事故
1、接到事故报警后，立即组织应急救援小组至事故现场。
2、疏散无关人员，设立警戒线，保护事故现场。
3、事故救援
（1）当发生人员轻伤时，现场人员应采取防止受伤人员大量失血、休克、昏迷等急救措施，并将受伤人员脱离危险地段，拨打120医疗急救电话，并向应急救援指挥部报告。
（2）救援人员到达现场后，协助医务人员实施各项救护措施。
（3）如果受害者处于呼吸停止但心跳未停止，应立即进行口对口人过呼吸，一般以口对口吹气为最佳。急救者位于伤员一侧，托起伤员下颌，捏住受害者鼻孔，深呼一口气后，往伤员嘴里缓缓吹气，待其胸廓稍有抬起时，放松其鼻孔，并用一手压其胸部以助呼气。反复有节率地（每分钟16～20次）进行，直至恢复呼吸为止。
（4）如受伤者心脏已经停止跳动，应先进行胸外按压。让受害者仰卧，头稍低后仰，急救者位于伤者一侧，面对受伤者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借受伤者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后放开手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节率地（每分钟60次左右）进行，直到心脏心跳恢复为止。
（5）如高处坠落人员后脑着地，无论其有无昏迷和痛感，均应送医并做脑部扫描，防止脑出血。
（6）以上施救过程在外部救援人员到达现场后结束，工作人员应当配合救援人员进行救治。
（7）骨折伤亡的处置措施
①对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。
②观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。
③对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及腿脚皮肤作比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。
④对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。
⑤对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。
⑥如有骨折断端外露在皮肤外的，切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面，只能用干净的砂布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。
[bookmark: _Toc4697]F2.9坍塌事故
1、接到事故报警后，立即组织应急救援小组至事故现场。
2、疏散无关人员，设立警戒线，保护事故现场。
3、事故救援
（1）一旦发生货架坍塌事故，应立即组织对受伤人员进行急救，挖掘被掩埋伤员，及时脱离危险区。清除伤员凝血块、呕吐物等，对昏迷伤员将舌拉出以防窒息。进行简易的包扎，止血或简易固定骨折。 
（2）并设立危险警戒区域，设专人把守，除抢救人员可以进出外，禁止任何无关人员进入事故发生区域，防止事故进一步扩大。  
（3）迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、货架损坏的程度、人员伤亡情况等，以根据不同情况进行应急处置。  
（4）按着救人优先的原则，且在保障人身安全的情况下尽可能地抢救重要资料和财产，并注意做好应急人员的自身安全。  
（5）组织人员尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症发生，并将其转移至安全地方。  
（6）对未坍塌部位进行抢修加固或者拆除，封锁周围危险区域，防止进一步坍塌。 
（7）如货架太重，可用千斤顶、必要时动用吊车将架体缓慢抬高，以便救人；如无人员伤亡，立即实施货架清理、加固或拆除等措施。
[bookmark: _Toc12595]F2.10电梯事故
 1、事故发生后正确判定事故的性质，正确快速地做好事故的先期处理，解救被困人员和财产。
 2、在事故处理过程中要保持冷静，严格遵守操作规程，防止发生误操作事故造成二次事故和伤害。 
3、在维保人员到来之前，开启故障电梯急停开关，并手动将电梯门厅关好。必须时切断电源，在故障层厅门处放置警示牌。
4、几种电梯事故的应急救援措施
（1）停电造成电梯停梯事故的应急措施: 
① 如无紧急发货任务可以等到来电后，电梯自动回复运行。 
② 如果在装卸货物时有人困在电梯内，困在电梯内的人员应该按电梯内的通话键和外界取得联系，应急救援人员与电梯轿厢内人员保持联系，对受困人员进行安抚，提示轿厢内人员保持安静，尽可能远离电梯轿门，配合救援活动。 
③ 不管是何种原因停电，应立即与电工联系，安排维修，同时将情况向被困电梯内的人员沟通。 
④ 对停电时间、线路维修时间超过30分钟的情况，立即启动人员解救程序，通知电梯维保人员协助解救。 
⑤如轿坎与厅坎上下差±500mm以内时操作如下： 
首先压下急停开关，通知被困者即将开门，然后手动慢速盘开门机，轿门口应派人迎候。提醒被困者注意安全。 如轿坎与厅坎距离较大时应将轿厢手动盘车至接近平层位置在机房盘车时必须首先拉掉电梯的电源开关。 按操作规程用开闸扳手打开制动器盘车，当轿厢行至接近楼层时（以绳标为准）应停止盘车，使制动器复位。 
⑥盘车时必须两人操作，打抱闸的人必须听盘车人的指挥，盘车时应缓慢进行，断续动作（一撬一放），使轿厢逐步移动，直至接近层门为止。 
操作时应注意：如轿厢停在最上层厅门的以上或最下层厅门以下时，不可只撬开抱闸令轿厢自动移动，而应撬开抱闸的同时抱紧盘车手轮，并用人力盘绞，使轿厢向正方向移动。 
⑦用厅门钥匙打开紧急门锁，协助被困人员迅速离开轿厢。 
（2）因为机械、电路故障造成的电梯停梯的应急措施: 
① 发现情况的人员立即将电梯急停键按下，并通知安全管理员。如电梯内有人员的情况，通知电梯维保人员维修，并粘贴电梯停用标示。 
② 如有人员的情况应该通知应急小组成员。应急救援人员与电梯轿厢内人员保持联系，并通知电梯维保人员。对受困人员进行安抚，提示轿厢内人员保持安静，尽可能远离电梯轿门，配合救援活动。 
③ 电梯维保人员找到故障原因，应急小组成员应该和维保人员取得共识，制定下一步行动方案。 
（3）门区剪切，人员伤亡的应急措施: 
① 发现人员应该立即通知安全管理员，首先断开电梯主电源开关，以避免在救援过程中突然恢复供电而导致发生意外，拨打120急救中心到现场进行急救，应急小组人员到达后根据现场情况进行采取急救措施。同时通知公司主要领导人员到场，并通知电梯维保人员到场。 
② 有足够的救援人员且先行救援不会导致受伤人员进一步伤害的情况下，可在急救中心专业急救人员到来之前进行救援，否则应根据急救中心急救人员的指示进行前期救援准备工作并在市急救中心急救人员到来后配合救援工作。
③ 若轿厢内人员或层站乘客发生在出入轿厢时被剪切事故 ，如果可以通过打开电梯门直接救出乘客，则应在保证安全的前提下，用层门钥匙打开相应层门，救出被困乘客。如果不可以通过打开电梯门直接救出乘客，则相应人员在受伤乘客所在楼层留守，相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行，并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯，一旦可以将受伤乘客救出，则停止盘车救援操作或紧急电动运行。在保证安全的前提下，用层门开锁钥匙打开相应层门，救出被困乘客。                              
④ 若乘客或其他人员在非出入轿厢时被剪切（发生轿底或轿顶剪切） ，相应人员在受伤乘客所在楼层留守，相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行（使轿厢向上移动），并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯，一旦可以将受伤乘客救出，则停止盘车救援操作或紧急电动运行。  发生轿顶剪切时，相应人员在受伤乘客所在楼层留守，相应人员进行盘车救援操作或紧急电动运行（使轿厢向下移动），并且保持与留守在受伤乘客所在楼层的人员通讯，一旦可以将受伤乘客救出，则停止盘车救援操作或紧急电动运行。  救出乘客后，根据急救中心急救人员的指示进行下一步救援工作。 
（4）建筑物发生火灾时的应急处理 
① 如果是本厂发生火灾，电梯安全管理员应该立即确认电梯内是否有人员，再切断电梯电源。
② 如果电梯内有人，应该立即通知应急小组成员，通知维保人员进行救援。 
方法一：施救人员在轿厢位置的上层将层门用钥匙打开，进入轿顶，将电梯置于检修运行状态，以慢速运行方式将轿厢运行至就近楼层的平层位置，用钥匙将门打开，让乘客撤离。
方法二：盘车放人操作 
a.操作前先通知被困人员，盘车操作已经开始，请乘客或司机配合。 
b.盘车放人操作一般由两人在机房进行。操作前必须先切断总电源开关，一人用松闸板手打开制动器，另一人盘车。当将轿厢盘至最近层楼面时〈轿门地坎应不高于层门地坎600mm〉可停止盘车，使制动器复位。 
c.让被困员工在轿厢内打开层门，或用钥匙打开紧急门锁，并协助乘客离去。 
d.盘车时，应缓慢进行，尤其当轿厢轻载状态下往上盘车时，应防止因对重侧比轿厢重而造成溜车。当对无齿轮曳引机的高速电梯进行盘车时，应采用“渐进式”，一步步松动制动器，以防止电梯失控。如事故时轿厢处于冲顶或蹲底的状态时，宜采用上述方法二的盘车放人操作方式解救被困乘客。在电梯技术条件允许时，也可以在检修状态下，短接好相关安全回路，在机房控制柜处以检修速度将轿厢运行至顶楼平层或底楼的平层位置，救出被困员工后，使安全回路恢复正常功能。 
（5）电梯蹲底和冲顶 
① 发现事故的员工应该立即确认电梯内是否有人乘坐，并同时通知安全管理员。电梯内如果没有人时，应该立即按下电梯紧急开关，并切断电源，通知应急小组成员进行后续工作。 如果电梯内有人应该按照下面的方式自救： 
[image: ]
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采取必要的扶助措施。采取必要的包扎、止血措施。在120医护人员指导下，配合120医护人员进行必要的救护工作。










[bookmark: _Toc25689]附件3：应急救援专家表
苏州市安全、职业卫生专家名单
	序号
	姓名
	出生年月
	职称
	学历
	专业
	工作单位
	联系方式

	1
	施剑波
	1961.08
	高工
	大专
	化工
	苏州科信安全技术评价公司
	65607048

	2
	阙浩泉
	1950.09
	高工
	大学
	化学工程
	苏州大学
	69699161

	3
	余剑民
	1937.01
	高工
	大学
	化工机械
	苏州化工设计室
	13962144711

	4
	郭维克
	1943.09
	高工
	大学
	化机专业
	苏州化建控股有限公司
	13913566487

	5
	杨海康
	1944.11
	高工
	研究生
	有机合成
	苏州大学化工学院
	13912638420

	6
	许惠中
	1938.11
	高工
	大学
	有机合成工艺学
	苏州市化工研究所
	13862165480

	7
	赵兴农
	1946.07
	高工
	本科
	高分子
	原苏州化工局
	13052809386

	8
	蒋焕华
	1945.12
	高工
	本科
	基本有机合成化学
	苏州嘉乐威企业发展有限公司
	13913117642

	9
	薛焕清
	1945.11
	高工
	本科
	弱电专业
	原苏州化学工业局
	13862153326

	10
	周景康
	1942.07
	高工
	大专
	机械制造
	苏州益民化工厂
	13862590533

	11
	屠恒德
	1944.09
	高工
	本科
	化工机械
	原苏州染料厂
	13179600119

	12
	游泳平
	
	高工
	本科
	
	原吴县化肥厂
	13906209578

	13
	张建平
	
	高工
	
	
	苏化集团
	13962153614

	14
	顾建萍
	1960.03
	高工
	本科
	化学工程
	原苏州三威集团
	13962122667

	15
	张红卫
	1963.01
	高工
	本科
	高分子化工
	河北省石油化工设计院有限公司苏州分院
	13915536059

	16
	韩菊泉
	1962.01
	高工
	大学
	化工
	中蓝连海设计研究院苏州园区分院
	13862095999

	17
	赵尔壁
	1949.02
	副主任医师
	大学
	医疗
	苏州国环环境检测有限公司
	13862005938

	18
	汤忆眉
	
	副主任医师
	
	
	苏州市卫生局
	13616219797

	19
	肖卫
	
	教授
	
	
	苏州大学
	18994437986

	20
	张友久
	
	副研究员
	
	放射专业
	苏州大学
	18914029877



太仓市安全、职业卫生专家名单
	序号
	姓名
	性别
	专家级别
	单位全称
	单位性质
	职称级别
	现从事专业
	擅长行业专业
	备注

	1
	张洪毅
	男
	中级
	实用动力（中国）有限公司
	外资
	注册安全工程师
	安全管理
	化工、机械、轻工
	

	2
	冯星
	男
	中级
	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司
	外资
	注册安全工程师
	安全、消防、环境
	橡胶、机械、生物制药
	

	3
	吴穷
	男
	中级
	博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司
	外资
	注册安全工程师
	安全管理
	机械、重工、轻工
	

	4
	刘静洁
	女
	中级
	固特瑞模具（太仓）有限公司
	外资
	注册安全工程师
	EHS管理
	机械、轻工
	

	5
	朱民浩
	男
	中级
	和路雪（中国）有限公司太仓分公司
	外资
	注册安全工程师
	安全管理
	食品、涉氨
	

	6
	韩坦
	男
	高级
	苏州金江铜业有限公司
	民营
	中华人民共和国全国专业标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员（2006）
	有色金属加工
	有色金属加工
	

	7
	谢新宇
	男
	中级
	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司
	民营
	工程师
	设备安全管理
	特种设备安全管理、安全管理、汽机专业管理
	

	8
	姜毓民
	男
	中级
	原太仓市安监局
	无
	工程师
	化工
	化工、机械、工艺、特种设备
	

	9
	于宁一
	男
	中级
	原太仓市安监局
	无
	工程师
	化工
	化工、机械、工艺、特种设备
	

	10
	庞永鑫
	男
	中级
	原太仓市安监局
	无
	国家注册安全评价师
	安全管理
	企业管理
	

	11
	周国民
	男
	高级
	原太仓市安监局
	无
	高级工程师
	化工
	化工、机械、工艺、特种设备
	

	12
	马兴元
	男
	高级
	太仓制药厂
	民营
	高级工程师
	化工
	化工、机械、工艺、特种设备
	

	13
	陆美
	女
	高级
	太仓制药厂
	民营
	高级工程师
	化工
	工艺、技术
	

	14
	陆友俊
	男
	高级
	苏州汉斯工业设备有限公司
	民营
	高级工程师
	化工
	化工、机械、工艺、特种设备
	

	15
	曹国权
	男
	中级
	国药集团致君（苏州）制药有限公司
	央企
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	16
	薛建春
	男
	中级
	太仓中化环保化工有限公司
	央企
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	17
	李金安
	男
	中级
	太仓中化环保化工有限公司
	央企
	工程师
	化工
	化工、机械、工艺、特种设备
	

	18
	周军卫
	男
	中级
	太仓洛克伍德颜料有限公司
	外资
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	19
	张舟
	男
	中级
	凯美科瑞亚（江苏）化工有限公司苏州分公司
	外资
	工程师
	化工
	安全管理
	

	20
	梁秋龙
	男
	中级
	中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司
	合资
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	21
	李峰
	男
	中级
	太仓沪试试剂有限公司
	央企
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	22
	严晓辉
	男
	中级
	艺康化学（太仓）有限公司
	外资
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	23
	周旭峰
	男
	中级
	太仓东华能源燃气有限公司
	民营
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	24
	陈正宙
	男
	中级
	江苏长江石油化工有限公司
	央企
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	25
	茅伟刚
	男
	高级
	太仓新太酒精有限公司
	外资
	高级工程师
	化工
	安全管理
	

	26
	陆建平
	男
	中级
	太仓阳鸿石化有限公司
	民营
	工程师
	化工
	安全管理
	

	27
	钱建峰
	男
	中级
	苏州博纳化学科技有限公司
	民营
	工程师
	化工
	安全管理
	

	28
	于翔川
	男
	中级
	旭川化学（苏州）有限公司
	民营
	工程师
	化工
	安全管理
	

	29
	栁红毅
	男
	中级
	旭川化学（苏州）有限公司
	民营
	工程师
	化工
	安全管理
	

	30
	袁传敏
	男
	中级
	雅本化学股份有限公司
	民营
	注册安全工程师
	化工
	安全管理
	

	31
	倪学仁
	男
	中级
	太仓市金阳气体有限公司
	民营
	工程师
	化工
	工业气体
	

	32
	田海峰
	男
	中级
	太仓市金阳气体有限公司
	民营
	工程师
	化工
	工业气体
	

	33
	杨卫国
	男
	中级
	优缔精细化工（苏州）有限公司
	外资
	工程师
	化工
	安全管理
	

	34
	徐波
	男
	中级
	太仓市疾病预防控制中心
	事业
	主管医师
	职业卫生
	职业卫生
	

	35
	米凯
	男
	中级
	太仓市疾病预防控制中心
	事业
	主管医师
	职业卫生
	职业卫生
	

	36
	江海
	男
	中级
	太仓市疾病预防控制中心
	事业
	副主任医师
	职业卫生
	职业卫生
	

	37
	蔡凡平
	男
	中级
	江苏欣隆药业股份有限公司
	民营
	总工程师
	化工
	化工、职业卫生
	

	38
	李俊
	男
	中级
	中国石化销售有限公司江苏苏州太仓石油分公司
	央企
	无
	加油站管理
	成品油油库储运、加油站安全
	特需

	39
	刘桂松
	男
	中级
	中石化壳牌（江苏）石油销售有限公司
	合资
	无
	加油站管理
	成品油油库储运、加油站安全
	特需

	40
	杨俊
	男
	中级
	中国石油天然气股份有限公司江苏苏州销售分公司
	央企
	无
	加油站管理
	成品油油库储运、加油站安全
	特需
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社会救援中心及报警电话名单
	119
	消防报警服务台

	110
	报警服务台

	120
	医疗急救站

	122
	交通事故报警服务台

	12395
	水上搜救报警电话

	123697
	环境保护报警

	53557972
	太仓市城厢镇安委会

	53534728
	太仓市城厢镇集成指挥中心

	53557972
	太仓市城厢镇安监办

	53658030
	太仓市第一人民医院

	53571682
	太仓市安全生产监督管理局

	65223637
	苏州市第一人民医院

	69009090
	苏州市立医院
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国家事故应急救援中心名录
	序号
	单位名称
	联系电话
	地址

	1
	国家化学事故应急咨询
	0532-3889090
	

	2
	上海抢救中心
	021－62533429(F)
Fax：62563255
	上海市成都北路369号

	3
	株洲抢救中心
	0733－2381777
Fax：2382416
	湖南省株洲市清水塘

	4
	青岛抢救中心
	0532－3889191(F)
Fax：3885209
	青岛市延安三路218号

	5
	沈阳抢救中心
	024－25828772(F)
Fax：25827733
	沈阳市卫工北街26号

	6
	天津抢救中心
	022－67992365
Fax：25694533
	天津市汉沽区牌坊东街40号

	7
	吉林抢救中心
	0432－3976515
Fax：3038283
	吉林市遵义东路52号

	8
	大连抢救中心
	0411-6672312-2159
Fax：6671965
	大连市甘井子区

	9
	济南抢救中心
	0531－2983472(F)
0531－2976509
	济南市土屋路23号
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