太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2016〕66号

关于印发《太仓市建筑施工工地扬尘排污费征收考核办法》的通知
各区镇建管部门，各有关单位：

    根据《苏州市城市施工工地扬尘排污费征收管理办法(试行)》（苏府规字〔2015〕8号）和《太仓市城市施工工地扬尘排污费征收管理实施细则（试行）》（太政发〔2016〕38号）等要求，我局结合实际制定了《太仓市建筑施工工地扬尘排污费征收考核办法》，现予以印发，请认真落实执行。

太仓市住房和城乡建设局

                             2016年10月28日

 太仓市住房和城乡建设局办公室 
 2016年10月28日印发
（共印20份）

太仓市建筑施工工地扬尘排污费征收

考核办法
为进一步加强我市建筑施工扬尘治理工作，从源头上控制建筑施工扬尘污染，保护大气环境质量，规范施工现场扬尘控制措施落实情况考核，根据《苏州市城市施工工地扬尘排污费征收管理办法(试行)》（苏府规字〔2015〕8号）和《太仓市城市施工工地扬尘排污费征收管理实施细则（试行）》（太政发〔2016〕38号）等文件精神，特制定《太仓市建筑施工工地扬尘排污费征收考核办法》。
    一、考核范围
全市范围内在建的需缴纳扬尘排污费的房屋建筑工地及所有新开工工地（机电安装、智能化和建筑装饰等不产生扬尘的项目除外）。
    二、考核标准及内容
按照《太仓市城市施工工地扬尘排污费征收管理实施细则（试行）》中附件3-1，即施工工地扬尘控制措施达标要求的内容进行考核（见附件1）。
三、考核人员

 太仓市建筑安全监督站工作人员组成现场考核小组，每次考核人员至少为3名，现场考核后在考核记录表上签字确认。
    四、考核时间
项目进度达到《太仓市城市施工工地扬尘排污费征收管理实施细则（试行）》中要求的考核阶段时，建设单位（或委托监理单位）应提前5个工作日向太仓市建筑安全监督站申请考核，安全监督站统一书面登记，考核小组将于5个工作日内对申报工地进行考核，工程完工前建设单位应申请进行最后一次考核（终止收费时间以提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工结束证明时间为准）。对未申请考核的项目（或阶段）统一记为零分。
    五、相关要求
各建设、施工、监理单位要高度重视建筑施工现场扬尘治理工作，对照考核表里内容，组织人员对本企业承建的项目扬尘治理情况进行检查，对施工现场扬尘污染严重的项目一律停工整改。考核小组将对扬尘治理工作组织不得力的企业，对环境脏、乱、差，扬尘治理不彻底的施工现场进行通报，对相关企业、项目负责人实施不良行为扣分，并取消一切评先评优资格。考核结果将作为缴纳扬尘排污费的重要依据。
附件：1.房屋建筑与市政基础设施工程施工工地扬尘控

      制措施达标要求
    2.太仓市房屋建筑与市政基础设施工程施工工

    地扬尘控制措施落实情况现场考核申请表
	附件1
房屋建筑与市政基础设施工程
施工工地扬尘控制措施达标要求

	控制措施
	达 标 要 求

	专项方案
	（1）编制工地现场扬尘防治专项方案。 

	
	（2）专项方案按规定审批。

	
	（3）专项方案编制符合现场实际，具有操作性。

	
	（4）施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

	围档设置
	（1）工地四周连续设置围墙围档。 

	
	（2）围墙围档整洁、无缺口。

	
	（3）围墙围档底边封闭无露土、泥浆外漏。

	
	（4）主要路段范围内的围墙围挡高度不低于2.5m，一般路段围墙围挡高度不低于1.8m。

	视频监控
	（1）按规定设置视频监控系统，系统能正常使用。

	运输车辆冲洗和现场保洁
	（1）项目配备专职保洁人员。

	
	（2）出入口设置车辆冲洗平台，配备高压冲洗设备。

	
	（3）冲洗平台四周设置排水沟和两级沉淀池，及时清理沟、池沉淀物。

	
	（4）车辆进出的冲洗工作及施工现场的洒水保洁工作，并做好记录。

	道路硬化
	（1）现场出入口采取硬化。 

	
	（2）主干道采取硬化。

	
	（3）操作场地采取硬化。

	
	（4）生活区采取硬化。

	
	（5）道路的强度、厚度、宽度满足安全通行卫生保洁的需要。


	控制措施
	达 标 要 求

	物料堆放
	（1）设置施工料具现场平面布置图。

	
	（2）水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，要严密遮盖。

	
	（3）存放在库内、池内的易产生扬尘建筑材料四周加强围护。

	
	（4）易产生尘埃的物料装卸、物料堆放，采取遮盖、封闭、洒水等控制措施。

	裸土覆盖
	（1）施工区域内的裸露堆土有效覆盖。 

	
	（2）长期裸露堆土采取临时绿化，网、膜覆盖等措施。

	渣土清运
	（1）渣土、建筑垃圾清运应与有资质的运输企业签订运输合同，并办理相关渣土、建筑垃圾处置手续。

	
	（2）采取密闭化运输。

	
	（3）集中堆放建筑垃圾、工程渣土。

	
	（4）不能及时完成清运的建筑垃圾、工程渣土采取覆盖或绿化等控制措施。


附件2

	太仓市房屋建筑与市政基础设施工程
施工工地扬尘控制措施落实情况现场考核申请表

	项目名称：                      建设单位：                              
施工单位：                      工程阶段：                              

	该阶段开工时间：                该阶段计划竣工时间：                              

	施工场地面积：               m2    建筑面积：                    m2  


建设单位签字（盖章）：           施工单位签字（盖章）：
申请考核日期：     年   月   日


