附件1：

苏州市商品混凝土企业试验室技术管理要求

一、管理制度

预拌商品混凝土企业应当根据《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T15481-2000）编制试验室质量管理手册，建立健全以下各项管理体系。

1.各级人员岗位责任及技术责任制度；

2.质量体系文件和技术标准文件的制订、收集、颁发、更新和修改管理制度；

3.原材料进场验收、留样和出入库管理制度；

4.材料质保资料、原始记录和技术档案管理制度；

5.试验报告的编制、校核及审批制度；

6.配比设计、签发和调整管理制度；

7.检测仪器设备的验收、检定、校验、使用、保管、维修和报废制度；

8.事故上报、应急预案和处理制度；

9.质量体系运行的检查制度；

10.其他应制定的管理制度。

二、检测人员

1.试验室主任：应具有3年以上相关专业试验室工作经历，持有检测岗位证书，并具有相关专业中级以上技术职称；

2.专职试验人员：应持有专职试验员岗位证书，人员数不少于6人，其中持有相关项目检测岗位证书的人员不少于2人。

三、试验环境

1.试验室应有满足产品质量检测的检测室、样品存放室、养护室等，布局合理并与流程相符合。

2.试验室的设施、面积、清洁、采光、通风、温度、湿度、能源等满足检测任务及国家标准规定的要求。周围环境、粉尘、振动、电磁辐射等不得影响检测工作。

四、检测能力

1.具备水泥物理力学性能检测能力，包括细度、安定性(雷氏夹法)、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动、标准稠度等；

2.具备砂常规检测能力，包括颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率等、吸水率；

3.具备石常规检测能力，包括颗粒级配、密度、含泥量、泥块含量、含水率、针片状颗粒含量、压碎指标、吸水率；

4.具备混凝土检测能力，包括混凝土配合比、抗压强度、坍落度、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量等、碱含量*、氯离子*。

5.具备掺合料检测能力，包括细度、需水量比、流动度比、安定性、含水量、烧失量、抗压强度比等；

6.具备外加剂检测能力，包括密度或细度、减水率、水泥净浆流动度、泌水率比、压力泌水率比、含气量、凝结时间之差、抗压强度比、PH值、限制膨胀率*等。

7.其它不具备检测能力的检测项目（包括上述带*项目），应委托具有相应建设工程质量检测资质的检测机构进行检测。

五、仪器设备和检验方法

1.试验室应配置能够满足以上检测能力的仪器设备，并提供有效的检定证明。

2.水泥抗折试验机、压力试验机应具备恒加载和数据自动采集功能。

3.试验室自动采集检测数据系统应逐步与当地建设主管部门及其工程质量监督机构管理网络平台联网，实现检测数据的传输。

4.检验方法应符合国家有关标准、规定，应有与试验室工作有关的、满足国家相关标准的指导书、手册和参考数据供工作人员使用。

	附件2
	
	

	苏州市预拌混凝土企业质量监督检查要点

	序号
	检查项目
	检查情况
	备注

	1
	资质等级证书（是否有资质等级证书、或临时试生产文件）
	　
	　

	2
	是否通过资质年检
	　
	　

	3
	企业技术负责人、试验室主任是否有任命书
	　
	　

	4
	是否按GB/T15481-2000有关要求建立质量保证体系（检查相关制度和文件）
	　
	　

	5
	是否按GB/T15481-2000要求制定质量手册
	　
	　

	6
	质量体系文件控制制度和执行
1、有关质量法规、标准、规范和文件收集是否完整
2、有关材料质保书、试验记录、检测报告、材料台帐、仓位管理、试件成型管理等资料是否进行归档管理
3、有关配合比通知、生产记录、发货记录等文件管理情况
	　
	　

	7
	企业经理是否符合企业资质能力要求
（二级5年经历经验或中级以上职称，三级3年专业工作经历）
	　
	　

	8
	技术负责人是否符合企业资质能力要求（3/2年以上专业工作经历并具有中级以上职称）
	　
	　

	9
	技术经济人员是否符合企业资质能力要求
（技经人员15/8人，工程技术人员10/5人，中级以上职称5/2人）
	　
	　

	10
	原材料应有进场验收制度，并建立材料台帐对材料的时间、品种、规格、牌号、数量、批号、验收、复试情况、进退场情况等进行记录和管理
	　
	　

	11
	材料的堆放：
水泥：应按不同品种、标号及牌号分别存储在专用仓罐或水泥库内；
骨料：应按品种、规格分别堆放，不得混杂。在其装卸及存储时，应采取措施，使骨料颗粒级配均匀，保持清洁；
掺合料、外加剂：不同品种、级别的掺合料、外加剂应分别存储，标志明显，在运输与储存时不得混入杂物和遭受污染。粉状外加剂应有防潮结块措施，液体外加剂应有防日晒、受冻、污染、进水、蒸发和沉淀措施。
	　
	　

	12
	水泥、掺合料、外加剂应有符合要求的产品合格证和出厂检验报告。
	　
	　

	13
	水泥、掺合料、外加剂等均应按规定进行复试；集料应进行抽样检测
1、检查复试、检测的项目是否符合要求
2、检查复试、检测的数量是否符合要求
3、材料是否做到复试、检测符合要求后才进行使用
	　
	　

	14
	原材料追溯机制：
1、原材料批号、数量、试验记录的编号管理规范；
2、材料出入库仓位管理记录完整；
3、材料流程管理清晰、混凝土出场记录内容完整
	　
	　

	15
	试验室成型、养护环境（是否符合GB/T50081-2002要求）
	　
	　

	16
	项目检测能力：
1、砂、石等物理力学性能试验；
砂的检验内容为：含泥量、泥块含量、表观密度、颗粒级配、含水量、堆积密度、吸水率；
石的检验内容：颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状、压碎值指标、吸水率、表观密度、抗压强度、含水量；
2、水泥等胶凝材料的性能试验
水泥的检验内容为：胶砂强度、胶砂流动、细度、标准稠度、凝结时间、安定性；
3、混凝土配合比设计
混凝土配合比的检验内容为：坍落度、含气量、贯入度、容重、水灰比；目测保水性和粘聚性；
4、混凝土的物理力学性能试验
混凝土的物理力学性能检验内容为：抗压、抗折（市政工程)、抗渗、劈裂、收缩；
5、混凝土外加剂的有关试验
混凝土外加剂的检验内容为：凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压强度比、PH值、减水率、泌水率、含气量、碱含量；
6、掺合料的有关试验
粉煤灰和矿粉的检验内容为：烧失量、细度、需水量比、含水率。
	　
	　

	17
	水泥、粉煤灰等原材料留样封样制度
	　
	　

	18
	试件的制作、留置：
水泥、混凝土等试件的留置数量、方法等是否符合要求
	　
	　

	19
	试验记录、试验报告填写
原始记录、试验报告编号应连续、关联，并有可追溯性，不得缺失，更不得随意涂改、撕毁丢弃，作废的记录报告也应明确标注并妥善保管。
	　
	　

	20
	检测数据是否真实
	　
	　

	21
	混凝土配合比设计
1、是否根据以下因素进行各种配合比设计：预拌混凝土类别；强度等级；抗冻、抗渗、抗折等级值；坍落度；集料品种、粒径；水泥、外加剂和掺合料的规格、品种、标号；预拌、施工条件、环境等。
2、配合比设计方法是否符合JGJ55-2000规程要求
	　
	　

	22
	试验设备的维护：
1、试验设备是否建立一机一档；
2、是否进行定期检定；
3、试验设备三色标识管理是否到位；
4、设备使用记录是否齐全；
5、设备维护是否良好
	　
	　

	23
	混凝土配合比控制：
1、配合比通知单是否为试验室主任签发
2、配合比通知单内容是否完整
3、是否建立配合比调整通知单或记录
4、生产配合比是否与配合比通知单与配合比调整通知单相符
5、配合比调整记录内容是否完整（应包含：调整时间、调整配合比编号、调整原因、调整项目、调整内容、调整人签名等内容）
	　
	　

	24
	集料含水率测定： 
1、是否进行每日含水率测定
2、当含水率发生较大变化时，是否及时进行含水率测定和调整
3、含水率测定是否与配合比通知中调整一致
	　
	　

	25
	生产称量设备的检定和校验：
1、生产称量设备是否进行定期检定
2、是否定期进行称量计量校验
	　
	　

	26
	生产称量设备的计量误差
每盘：（水泥：±2；集料：±3；水：±2；外加剂：±2；掺合料：±2）
累计：（水泥：±1；集料：±2；水：±1；外加剂：±1；掺合料：±1）
	　
	　

	27
	混凝土搅拌时间：
1、每盘搅拌时间不得低于30s；
2、制备C50以上强度等级或采用引气剂、膨胀剂、防水剂时是否相应增加搅拌时间
	　
	　

	28
	坍落度控制与调整：
1、是否对第一盘坍落度进行检测和记录
2、是否对每批混凝土进行坍落度抽查和记录
3、出场生产坍落度是否考虑运输过程等的坍落度损失，并控制合理
4、是否对浇筑地坍落度进行抽查
	　
	　

	29
	合计
	　
	　

	检查人员
	企业负责人：
	

	
	
	检查日期：       年    月    日


附件3

太仓市外预拌商品混凝土企业提供资料清单

1、资质等级证书、资质年检、安全生产许可证；

2、技术负责人、试验室主任、各技术人员资质证书复印件；

3、与施工工程混凝土有关的原材料质量证明书及相关复试检测报告，包括耐久性检测：混凝土用砂、石的碱活性检测报告,混凝土碱含量、放射性、水溶性氯离子含量检测报告；

4、混凝土配合比通知单及28天出厂质量证明书；

5、检测机构混凝土28天标养试块检测报告；

6、试验室仪器设备清单和有效检定证书复印件；

7、按《关于进一步加强预拌商品砼质量监管的若干意见》（太规建建 [2008]15号）办理的有关手续。
