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	样品名称  二水厂出厂水                        
样品编号  JQ23050901                        

样品性状  无色，无沉淀                        

采样日期  2023-05-09                         
	检测性质 抽样检测                  

 采样地点 二水厂化验室                    

 报告日期 2023-06-05                 

检测日期 2023-05-09~2023-05-19                  


评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749－2022
检测依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006
检测结论：

该样品检测项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749－2022要求。

备注：该样品未采用二氧化氯和氯胺消毒，相关项目不做检测。该报告仅用于科研、教学或内部质量控制活动。
	编制人：


	编制日期：

	审核人：


	审核日期：
	检测机构公章

	签发人：
	签发日期：
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	检 测 项 目
	单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	1 
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2006 2.1

	2
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	GB/T 5750.12-2006 4.1

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	＜1
	100
	GB/T 5750.12-2006 1.1

	4
	砷
	mg/L
	＜0.0010
	0.01
	GB/T 5750.6-2006 6.1

	5
	镉
	mg/L
	＜0.0005
	0.005
	GB/T 5750.6-2006 9.7

	6
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	0.05
	GB/T 5750.6-2006 10.1

	7
	铅
	mg/L
	＜0.0003
	0.01
	GB/T 5750.6-2006 11.7

	8
	汞
	mg/L
	＜0.00005
	0.001
	GB/T 5750.6-2006 8.1

	9
	氰化物
	mg/L
	＜0.001
	0.05
	CJ/T 141-2018 5.2.2

	10
	氟化物
	mg/L
	0.156
	1.0
	GB/T 5750.5-2006 3.2

	11
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	1.48
	10
	GB/T 5750.5-2006 5.3

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	0.0114
	0.06
	GB/T 5750.8-2006附录A

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.0050
	0.1
	GB/T 5750.8-2006附录A

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	＜0.005
	0.06
	GB/T 5750.8-2006附录A

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	＜0.005
	0.1
	GB/T 5750.8-2006附录A

	16
	三卤甲烷
	/
	0.24
	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
	GB/T 5750.8-2006附录A

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	＜0.005
	0.05
	CJ/T 141-2018 9.8.1

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	＜0.005
	0.1
	CJ/T 141-2018 9.9.1 

	19
	溴酸盐
	mg/L
	＜0.004
	0.01
	GB/T 5750.10-2006 14.1

	20
	亚氯酸盐
	mg/L
	＜0.005
	0.7
	GB/T 5750.10-2006 13.2

	21
	氯酸盐
	mg/L
	0.0443
	0.7
	GB/T 5750.10-2006 13.2

	22
	色度
	度
	＜5
	15
	GB/T 5750.4-2006 1.1

	23
	浑浊度
	NTU
	0.09
	1
	GB/T 5750.4-2006 2.1

	24
	臭和味
	/
	0
	无异臭、异味
	GB/T 5750.4-2006 3.1

	25
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	GB/T 5750.4-2006 4.1

	26
	pH
	/
	7.83
	6.5~8.5
	GB/T 5750.4-2006 5.1

	27
	铝
	mg/L
	0.0402
	0.2
	GB/T 5750.6-2006 1.5

	28
	铁
	mg/L
	0.0116
	0.3
	GB/T 5750.6-2006 2.4
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	检 测 项 目
	单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	29
	锰
	mg/L
	＜0.0008
	0.1
	GB/T 5750.6-2006 3.6

	30
	铜
	mg/L
	0.00066
	1.0
	GB/T 5750.6-2006 4.6

	31
	锌
	mg/L
	0.00586
	1.0
	GB/T 5750.6-2006 5.6

	32
	氯化物
	mg/L
	30.6
	250
	GB/T 5750.5-2006 2.2

	33
	硫酸盐
	mg/L
	41.2
	250
	GB/T 5750.5-2006 1.2

	34
	溶解性总固体
	mg/L
	249
	1000
	GB/T 5750.4-2006 8.1

	35
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	126
	450
	GB/T 5750.4-2006 7.1

	36
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.874
	3
	GB/T 5750.7-2006 1.1

	37
	氨氮（以N计）
	mg/L
	0.024
	0.5
	GB/T 5750.5-2006 9.1

	38
	总α放射性
	Bq/L
	＜0.10
	0.5
	GB/T 5750.13-2006 1.1

	39
	总β放射性
	Bq/L
	＜1.00
	1
	GB/T 5750.13-2006 2.1

	40
	游离氯
	mg/L
	0.60
	≥0.3且≤2.0
	GB/T 5750.11-2006 1.2

	41
	总氯
	mg/L
	1.20
	≥0.5且≤3.0
	GB/T 5750.11-2006 1.2

	42
	臭氧
	mg/L
	＜0.01
	0.3
	GB/T 5750.11-2006 5.3

	43
	锑
	mg/L
	0.00060
	0.005
	GB/T 5750.6-2006 19.4

	44
	钡
	mg/L
	0.0524
	0.7
	GB/T 5750.6-2006 16.3

	45
	铍
	mg/L
	＜0.0002
	0.002
	GB/T 5750.6-2006 20.5

	46
	硼
	mg/L
	0.0416
	0.5
	GB/T 5750.5-2006 8.3

	47
	钼
	mg/L
	0.00186
	0.07
	GB/T 5750.6-2006 13.3

	48
	镍
	mg/L
	＜0.0005
	0.02
	GB/T 5750.6-2006 15.3

	49
	银
	mg/L
	＜0.0005
	0.05
	GB/T 5750.6-2006 12.4

	50
	铊
	mg/L
	＜0.00005
	0.0001
	GB/T 5750.6-2006 21.3

	51
	硒
	mg/L
	＜0.0004
	0.01
	GB/T 5750.6-2006 7.1

	52
	二氯甲烷
	mg/L
	＜0.0005
	0.02
	GB/T 5750.8-2006附录A

	53
	1,2-二氯乙烷
	mg/L
	＜0.0005
	0.03
	GB/T 5750.8-2006附录A

	54
	四氯化碳
	mg/L
	＜0.001
	0.002
	GB/T 5750.8-2006附录A

	55
	氯乙烯
	mg/L
	＜0.0001
	0.005
	GB/T 5750.8-2006 附录A

	56
	1,1-二氯乙烯
	mg/L
	＜0.0005
	0.03
	GB/T 5750.8-2006 附录A
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	检 测 项 目
	单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	57
	1,2-二氯乙烯（总量）
	mg/L
	＜0.0005
	0.05
	GB/T 5750.8-2006 附录A

	58
	三氯乙烯
	mg/L
	＜0.005
	0.07
	GB/T 5750.8-2006附录A

	59
	四氯乙烯
	mg/L
	＜0.005
	0.04
	GB/T 5750.8-2006附录A

	60
	六氯丁二烯
	mg/L
	＜0.0001
	0.0006
	GB/T 5750.8-2006附录A

	61
	苯
	mg/L
	＜0.0005
	0.01
	GB/T 5750.8-2006附录A

	62
	甲苯
	mg/L
	＜0.005
	0.7
	GB/T 5750.8-2006附录A

	63
	二甲苯(总量)
	mg/L
	＜0.005
	0.5
	GB/T 5750.8-2006附录A

	64
	苯乙烯
	mg/L
	＜0.0005
	0.02
	GB/T 5750.8-2006附录A

	65
	氯苯
	mg/L
	＜0.005
	0.3
	GB/T 5750.8-2006 附录A

	66
	1,4-二氯苯
	mg/L
	＜0.005
	0.3
	GB/T 5750.8-2006附录A

	67
	三氯苯（总量）
	mg/L
	＜0.0005
	0.02
	GB/T 5750.8-2006附录A

	68
	六氯苯
	mg/L
	＜0.000002
	0.001
	GB/T 5750.9-2006 20

	69
	七氯
	mg/L
	＜0.000002
	0.0004
	GB/T 5750.9-2006 19.1

	70
	马拉硫磷
	mg/L
	＜0.0006
	0.25
	GB/T 5750.9-2006 7

	71
	乐果
	mg/L
	＜0.0004
	0.08
	GB/T 5750.9-2006 8

	72
	百菌清
	mg/L
	＜0.000002
	0.01
	GB/T 5750.9-2006 9.1

	73
	呋喃丹
	mg/L
	＜0.0005
	0.007
	GB/T 5750.9-2006 15.1

	74
	毒死蜱
	mg/L
	＜0.0004
	0.03
	GB/T 5750.9-2006 16.1

	75
	草甘膦
	mg/L
	＜0.4
	0.7
	GB/T 5750.9-2006 18.1

	76
	敌敌畏
	mg/L
	＜0.0006
	0.001
	GB/T 5750.9-2006 14

	77
	莠去津
	mg/L
	＜0.0005
	0.002
	GB/T 5750.9-2006 17.1

	78
	溴氰菊酯
	mg/L
	＜0.004
	0.02
	GB/T 5750.9-2006 11.2

	79
	五氯酚
	mg/L
	＜0.0002
	0.009
	CJ/T 141-2018

	80
	2,4,6-三氯酚
	mg/L
	＜0.0002
	0.2
	CJ/T 141-2018

	81
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	mg/L
	0.001
	0.008
	GB/T 5750.8-2006 12.1

	82
	丙烯酰胺
	mg/L
	0.00018
	0.0005
	GB/T 5750.8-2006 10.1

	83
	环氧氯丙烷
	mg/L
	＜0.0001
	0.0004
	《美国国家环保局方法》（EPA）8260C-2006

	84
	微囊藻毒素-LR
	mg/L
	＜0.0002
	0.001
	GB/T 5750.8-2006 13.1

	85
	钠
	mg/L
	22.8
	200
	GB/T 5750.6-2006 22.1
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	检 测 项 目
	单位
	检测结果
	标准限值
	检测依据

	86
	挥发酚类
	mg/L
	＜0.002
	0.002
	CJ/T 141-2018 5.4.1

	87
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	0.0249
	0.3
	CJ/T 141-2018 5.5.1

	88
	二甲基异莰醇
	mg/L
	＜0.000005
	0.00001
	GB/T 32470-2016

	89
	土臭素
	mg/L
	＜0.000005
	0.00001
	GB/T 32470-2016

	90
	钒
	mg/L
	0.00138
	0.01
	GB/T 5750.6-2006 18.3

	91
	甲醛
	mg/L
	＜0.05
	0.9
	GB/T 5750.10-2006 6.1

	92
	乙苯
	mg/L
	＜0.005
	0.3
	GB/T 5750.8-2006附录A

	93
	总有机碳
	mg/L
	1.32
	5
	GB/T 5750.7-2006 4.1

	94
	亚硝酸盐
	mg/L
	0.001
	1
	GB/T 5750.5-2006 10.1

	95
	溴化物
	mg/L
	0.0147
	/
	GB/T 5750.10-2006 14.1

	96
	二氧化氯
	mg/L
	/
	≥0.1且≤0.8
	GB/T 5750.11-2006 4.4
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说  明
1. 本报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
2. 本报告经审核、签发人签字盖章后生效(加盖骑缝章)。
3. 对检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
4. 委托检测，系委托者自带检品，本中心不对检品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
5. 本报告未经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应由我中心加盖公章确认。
6. 报告结果仅限于科研、教学、内部质量控制、比对测试等活动使用，不能用于作为向社会出具的第三方证明作用或其他商业用途，我公司不承担由此引发的任何风险和法律责任。
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