太港环建〔2026〕16号
关于对太仓新太酒精有限公司新建危险品仓库和丙类仓库项目环境影响报告表的批复

太仓新太酒精有限公司：

你公司委托苏州清泉环保科技有限公司编制的《太仓新太酒精有限公司新建危险品仓库和丙类仓库项目环境影响报告表》（项目编号：46glx5，以下简称《报告表》）收悉，经审查，批复如下：

一、本项目不新增用地，在现有厂区内建设危险品仓库1座（470.49m2）、丙类仓库2座（479.28m2、629.55m2）。并配套建设仓库管理软件系统、可燃气体报警系统、消防系统、防爆照明系统、通风系统等。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、建设项目在工程设计、建设和环境管理中，建设单位须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理。做到规范施工、文明施工、以减少对周围环境的影响。认真制订和严格实施施工方案，须采用先进的作业设备和作业方式。

2、做好危险品仓库、装卸区、应急事故池（罐）等区域的防渗防腐工作，并采取有效措施防止跑、冒、滴、漏，避免污染土壤及地下水。

3、加强噪声监管，生产设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4、按“减量化、资源化、无害化及就近处置”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。

5、该项目在设计、施工建设和生产运行中应遵守安全生产相关规定，并按《报告表》要求严格落实各类风险防范措施，防止生产过程中、储运过程及污染治理设施事故发生。

三、该项目污染物排放总量按原排污许可证要求执行。如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

附表：太仓新太酒精有限公司新建危险品仓库和丙类仓库项目环评审批基础信息表    
太仓港经济技术开发区管理委员会

                                  2026年6月2日
	抄送：苏州市太仓生态环境局、太仓港经济技术开发区安全生产与环境保护局、太仓港经济技术开发区化工园区管理办公室。

	太仓港经济技术开发区管理委员会

2026年6月2日印发

　　 2021年5月18日印发




附表 ：
太仓新太酒精有限公司新建危险品仓库和丙类仓库项目

环评审批基础信息表
	项
目
基
本
情
况
	建设项目名称
	太仓新太酒精有限公司新建危险品仓库和丙类仓库项目

	
	备案证号
	太港管备

〔2025〕258号
	项目代码
	2206-320555-89-01-955323

	
	建设地点
	太仓港经济技术开发区协鑫西路2号

	
	国民经济
行业类别
	G5949其他危险品

仓储
	建设项目
行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业 59 149 危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）

	
	项目性质
	新建、扩建
	环评等级
	环境影响报告表

（环境风险专项）

	
	编制人
	 贾睿娜
	资格证书
管理编号
	2014035320350000003508320029

	
	生产工艺
	运输-入库-存储-出库-出售/处置

	污
染
防
治
设

	
	治理措施

	
	废水
	生活污水须收集后接管至太仓市水起污水处理有限公司（港城污水处理厂）集中处理。。

	
	噪声
	选用低噪声设备、减振、隔声。

	
	固体废物
	一般固废仓库
	2间共154 m2

	
	
	危废仓库
	1间 53.2 m2（新建）

	
	应急
	事故应急池 1座 800 m3

事故应急罐 1个 3300m3

初期雨水收集池 1座 1100 m3


告 知 书

太仓新太酒精有限公司：

你单位在取得建设项目批复文件后，按国家相关法律、法规做好以下工作：

1、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到批复后及时将该项目《报告书（表）》的最终版本予以公开，同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

2、建设项目须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。
3、建设项目建设施工期须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。
4、建设单位应按《报告书（表）》要求严格落实各类风险防范措施，建立隐患排查治理制度等应急管理规定，防止生产过程中、储运过程及污染治理设施事故发生。

5、项目排污口须根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。

6、建设单位应按《报告书（表）》提出的要求执行环境监测制度，编制自行监测方案，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应当依照《排污许可管理条例》规定，按《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

                          太仓港经济技术开发区管理委员会                                    2026年6月2日



