太港环建〔2026〕24号
关于对苏州娄城新材料科技有限公司引进先进设备，利用炉渣替代粉煤灰的技术改造项目   环境影响报告表的批复

苏州娄城新材料科技有限公司：

你公司报送的《苏州娄城新材料科技有限公司引进先进设备，利用炉渣替代粉煤灰的技术改造项目环境影响报告表》(以下简称报告表)收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况。该项目位于太仓港经济技术开发区协鑫东路17号，在原有工艺基础上，原料采用炉渣部分替代粉煤灰。本次技改后产能不变，仍为年产轻质墙板100万立方米（110万吨）、预拌砂浆65万吨。该项目已取得太仓港经济技术开发区管理委员会项目备案文件（备案证号：太港管备〔2026〕126号，项目代码2603-320555-89-02-280667）。

二、根据你公司委托苏州凯思翎环境科技有限公司(统一社会信用代码：91320585323960372T)编制的《报告表》
(项目编号：c52jch，编制主持人：胡昭娅，职业资格证书编号：20230503532000000097[image: image1.png]


)结论和技术评估报告(苏天河翰源评估〔2026〕98号)，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：

（一）按“清污分流、雨污分流”的原则建设厂区排水管网，该项目不得新增生产废水和生活污水排放。

（二）该项目炉渣堆场扬尘及其装卸粉尘经干雾降尘+防尘布苫盖后无组织排放。项目筛分废气采用三面围挡遮围+集气罩收集，经并联的两套布袋除尘器进行处理后，通过15米高DA008排气筒排放。项目干渣料仓废气经料仓自带负压吸气布袋除尘器处理后无组织排放。

该项目筛分过程产生的有组织颗粒物，厂区内及厂界无组织颗粒物排放均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB32/4149-2021）。

（三）合理布局，选用低噪音设备，采取有效消声、隔声、防振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。

（四）按“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》
(GB18597-2023)相关管理要求，防止产生二次污染。

（五）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。落实《报告表》提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期排查突发环境事件隐患，按要求配备环境应急设备和物资。建设单位应对粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。采取切实可行的工程控制和管理措施，优化事故污染物收集系统，保证足够容量的事故废水收集能力，确保事故废水不进入外环境。

（六）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控〔1997〕122号文)的要求设置与管理排污口，并按照相关文件规定在排污口附近醒目设置标志牌。

（七）按《报告表》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。

四、该项目实施后，污染物年排放总量初步核定为： 

（一）大气污染物

有组织废气：颗粒物≤19.4539吨，二氧化硫≤0.076吨，氮氧化物≤0.608吨，本项目不新增污染物排放量。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，依法申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我委批复后及时将该项目《报告表》的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发〔2015〕162号)做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

八、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

九、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

太仓港经济技术开发区管理委员会
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