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太住建建〔2018〕61号

关于全市部分建设工地扬尘防治抽查

情况的通报                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
各区镇建管部门，各有关单位：

根据《关于印发部分工地扬尘问题督办单的通知》要求，结合我局《关于开展夏季高温天气安全生产和扬尘治理专项整治的通知》（太住建建〔2018〕58号）文件精神，我局近期抽查了部分在建项目。现将有关情况通报如下：

一、检查情况

8月20日至8月24日，以建筑施工安全专项整治、建筑工地扬尘整治等为重点内容，共抽查了在建工程20项。对现场查出的施工安全、扬尘管控等问题，共开具督促整改通知书7份、（局部）停工通知书7份，发现安全及文明施工隐患74条。

现场已责成有关责任单位落实限期整改。

二、存在的主要问题

（一）施工安全方面

督查结果表明，市区建设工程施工安全管理情况总体稳定，但仍有一些项目安全管理存在明显缺陷，个别项目还存在着一定的安全隐患。主要表现在以下几个方面：

1.安全管理体系：个别项目安全管理体系不健全，存在项目经理和安全员履职不到位的现象； 2.脚手架：部分项目脚手架内档防护缺失，连墙件偏少； 3.设备及临时用电：部分项目现场施工电线随地乱拖、使用拖线板、电缆线未架空，部分起重设备维护保养不到位； 4.临边防护：部分项目楼梯边、楼层窗台等部位临边防护不到位，且存在临边防护随意拆除，不及时恢复的问题；5.特种作业人员及教育培训：现场部分特殊工种无证上岗，个别三级教育、安全技术交底资料不完善。

（二）文明施工扬尘管控方面

从检查的情况来看，施工现场扬尘污染治理情况总体可控，但个别项目仍存在基本设施不到位，扬尘管控措施落实不到位现象。主要为以下几方面：

1.扬尘专控方案编制：个别项目扬尘管控方案针对性不强； 2.喷淋抑尘设施安装：部分非政府投资项目现场未按要求配备喷淋、雾炮机等相关设备； 3.裸土、物料覆盖：部分项目现场存在建筑砂石、裸土未覆盖到位，道路浮尘较多且未及时降尘； 4.车辆冲洗：个别项目未设置冲洗台，未配备高压冲洗设备，未建立车辆冲洗台账。

三、检查结果

根据督查情况，经研究，决定对以下项目的责任单位及责任人员予以通报批评，并记入企业不良行为信用档案。

1、项目名称：新建320517506603号地块商住用房项目-“太仓WG2017-18-2号地块”住宅项目（320517506603）1-3#、5-7#、S1、1#地库、2#地库等施工总承包。建设单位：太仓金辉房地产开发有限公司；施工单位：福建卓越建设工程开发有限公司；项目经理：范炫芬；监理单位：苏州正林工程项目管理有限公司；项目总监：余育江。

存在问题：工地南侧区域大量裸土露天堆放；现场无防尘措施，部分裸土抛洒至外侧道路，场外道路浮尘明显；未推行绿色施工技术，塔吊、脚手架等部位未设置喷淋降尘；施工现场未集中堆放散装物料；预拌砂浆筒出料口及搅拌设备未采取封闭措施；

2、项目名称：长江旅游度假区滨江二号地块12#-24#、26#-27#及2号地下车库。建设单位：招商局地产（太仓）有限公司；施工单位：通州建总集团有限公司；项目经理：单椿倍；监理单位：苏州天平建设监理有限公司；项目总监：李祝明。

存在问题：大型车辆进出冲洗设备未启用，现场喷淋系统未安装；施工现场混凝土搅拌未按要求进行封闭，搅拌过程中扬尘较大；现场砂石材料未覆盖，道路浮尘较多。

3、项目名称：碧桂园.上海凤凰城商业3#、4#楼及地库。建设单位：太仓碧桂园房地产开发有限公司；施工单位：安徽省恒创建设工程有限公司；项目经理：陈宝军；监理单位：苏州和信建设咨询有限公司；项目总监：陆民益。

存在问题：场地内材料堆放混乱，门口冲洗台上堆放钢筋，大型车辆进出明显未启用； 现场已安装塔吊喷淋，已配备雾炮机，道路喷淋及脚手架喷淋尚未完成。

四、下一步工作要求

（一）严格落实问题整改。各参建单位要严格按照扬尘管控“十条强化标准”要求，在落实相关问题整改要求并确保整改到位的同时，要举一反三，对照标准对工地扬尘管控工作进行全面自查自纠。我局将进行“回头看”检查，对各单位整改情况进行复查。

（二）严格落实管控标准。各在建项目要按照《关于贯彻落实〈苏州市改善空气质量强制污染减排化工作方案〉等文件的通知》（扬尘管控办〔2018〕4号）提出的“十条强化标准”，不折不扣落实各项管控措施。严格按照所有规模以上在建工地喷淋降尘系统在本月底前完成安装的要求，确保土方作业区域、施工现场主要道路喷淋洒水“全覆盖”。

持续加强日常监督。请各区镇建管部门、各牵头部门对各自涉及“建设工地扬尘”工作内容组织开展排查，坚持问题导向，坚持依法从紧、严字当头、注重实效的原则，持续加大日常检查力度。要严格按照“四个一律”的要求，凡被市“263”办暗访暗查、媒体曝光的，经查实后一律限期整改、实施行政处罚；凡扬尘管控不力、规定时间内未安装喷淋降尘设施的，一律停工整改、通报批评并记录不良行为；凡同一工程半年内被两次以上通报批评或行政处罚的，其项目经理一律列入苏州市建筑市场“黑名单”；凡参建企业半年内因扬尘排污被行政处罚两次以上，造成严重社会不良影响的，一律列入苏州市建筑市场“黑名单”。
太仓市住房和城乡建设局     

2018年9月3日
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