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关于建筑施工现场塔式起重机安装使用

安全监控系统的通知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
各建设、施工、监理单位，各有关单位：

随着我市工程建设规模的逐步扩大和装配式建筑的不断推广，各种型号的建筑施工现场塔式起重机（以下简称塔机）用量急剧增加，在塔机的使用过程中的安全事故时有发生，给国家财产和人民生命造成了重大损失。根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《国务院安委会关于深化工程建设领域预防施工起重机械脚手架等坍塌事故专项整治工作的通知》、《建筑塔式起重机安全监控系统应用技术规程》（JGJ332-2014）及省住建厅相关文件精神。为强化塔机的安全使用，切实控制塔机运行过程中的危险因素和人为失误，预防各类生产安全事故的发生。决定在全市建筑施工现场推广使用塔机安全监控管理系统(费用列入建设工程安全生产措施费)，现将有关事宜通知如下：

一、时间步骤

1.第一阶段：自2018年10月1日起，塔机大臂周转半径出红线范围的塔机要全部安装使用塔机安全监控管理系统（已投入使用并在2018年12月31日前无法拆除的都必须进行加装）。

2.第二阶段：自2019年1月1日起，所有参与标准化文明示范工地考核的、涉及装配式建筑的、邻近高压输电线路，以及两台以上塔机在同一区域使用存在碰撞安全隐患的工程项目所有塔机全部安装使用塔机安全监控管理系统，并作为塔机安装和拆卸告知以及检测验收的必要条件。

3.其他施工现场，为保证施工现场安全，鼓励使用塔机安全监控系统。

二、系统安装要求

1.塔机安全监控管理系统性能应相对稳定性好、精度高，抗环境干扰能力强，并取得国家相关机构的检验合格证明。

2.塔机安全监控管理系统应具备重量、高度、幅度、力矩、等参数数据显示、报警、输出控制等超载预警和违章操作截断保护功能。系统平台能实现远程实时动态监控，并存储处理原则上不少于3000台塔机的在线作业数据。

3.群塔作业施工时，系统必须安有群塔防碰撞保护功能。当塔机大臂覆盖范围内有建筑物、高压输电线、道路、学校等特定危险区域时，系统必须安有塔机区域安全保护功能，自动控制大臂或吊钩禁入以上特定区域

4.塔机安全监控管理系统的安装和使用，不得破坏塔机的主体结构，不得对塔机原始安全保护装置的正常运行造成影响。

5.塔机安全监控管理系统安装和拆除必须由专业服务商进行安装、拆除和调试。

三、生产及安装单位选择

为确保塔机安全监控管理系统安装和运行质量，我站负责推荐符合要求的塔机监控系统生产和安装单位，经过信息收集、价格比较和系统测试，首批进入推荐名单的单位有3家，各建筑施工单位可在3家公司范围内择优选取（名单详见附件）。若有具备同等功能条件的塔机监控系统生产及安装单位，经太仓市建设工程质量安全监督站进行价格比较、系统测试通过后，可进入太仓市市场销售和安装。在每年的塔机安全监控管理系统专项检查中出现考核不合格的或在日常检查中连续二次发现存在违规行为的单位立即清出名单。

四、塔机监控系统使用和维护

1. 塔机安全监控管理系统投入使用后任何人不得随意调整、拆卸系统的数据和构配件或擅自断开塔机监控系统的电源，确保塔机监控系统正常使用。

2. 塔机安全监控管理系统供应商应有专人对监控系统使用和维护进行管理，及时修复运行故障，定期对正在使用的系统进行检查和排查。在维护和检查过程中安全装置和电气系统失灵，应立即报告使用单位，并及时报告主管部门。

3.总承包单位应按规定正确使用塔机安全监控管理系统，强化操作人员的教育培训和管理，确保监控系统在塔机工作周期内有效、可靠运行。

4.总承包单位应做好塔机安全监控管理系统运行数据的统计分析，根据运行记录，及时处理超载等违规操作行为，消除安全隐患。

5.总承包单位机械设备管理人员（安全管理人员）负责本单位（本项目）塔机安全监控管理系统当天运行数据监视，及时与塔机操作人员核实报警原因，并处置回复。如核实为操作人员违章作业应及时进行教育纠正，并向项目负责人及单位安全机构负责人报告。

6. 监理单位应安排专业监理人员到场参与塔机安全监控管理系统的安装（拆除）、调试和使用过程中的监控。

五、工作要求

1.建立施工现场塔机安全监控管理系统，是加强安全生产管理，提高工作效率的重要举措，各参建单位要高度重视，认真落实施工现场监控系统的安装、维护和运行等事项，使监控系统能够真正发挥作用。

2. 对应该安装塔机安全监控管理系统的设备，将监控系统纳入办理起重设备安装和拆卸告知内容中，塔机安装和拆卸告知时应将塔机安全监控系统一并告知。每台塔机安装的安全监控系统应有编号，与塔机产权备案编号一一对应，如出现更换设备情况必须由原服务商进行更改。

3.各建设、施工、监理以及塔机租赁单位应按规定正确使用、维护塔机安全监控管理系统，及时处置违章行为，消除安全隐患，做好塔机运行数据的定期汇总统计，保证各类违章作业行为的可追溯性。在系统发生故障时，应及时与安装技术服务单位联系。

4.塔机检测单位在塔机安装质量检测时，应对塔机监控系统性能进行复核，并重点对区域保护和防碰撞控制功能进行核查，对不符合功能要求的塔机，不得出具检测合格报告。

太仓市住房和城乡建设局将不定期对塔机安全监控管理系统的安装、应用情况进行检查，严肃处理违章操作及破坏监控系统功能的行为。

附件：太仓市塔机安全监控系统生产及安装单位名单
太仓市住房和城乡建设局     
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