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《方案》相关名词解释

1. 建筑垃圾：指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等，以及居民装饰装修房屋过程中产生的弃土、弃料和其他固体废物。一般细分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾五类。（定义出自《固废法》，分类出自《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T134-2019）》）。
2. 建筑垃圾资源化利用：指以建筑垃圾为主要原材料，经加工处理，制成具有使用价值、达到相关质量标准，经相关行政管理部门认定的再生建材产品及其他可利用产品，使建筑垃圾达 到减量化、无害化、资源化的处置行为。
3. 建筑垃圾处理方案备案率：指已备案的建筑垃圾工程项目数量与取得施工许可的工程项目总数量的比值。
4. 建筑垃圾资源化利用率：指进入资源化利用处置终端的工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾量与当地工程垃圾、拆除垃圾、 装修垃圾产生总量的比值。
5. 建筑垃圾处理规范达标率：指建筑垃圾源头投放、运输、处置等环节不规范行为与日常抽查总量的比值。
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