太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2016〕60号

关于2016年建筑节能与绿色建筑专项检查情况的通报
各区、镇规划建设主管部门，各建设（房产）、施工、监理单位：

为进一步加强我市建筑节能和绿色建筑工作管理，我局下发了《关于组织开展2016年建筑节能与绿色建筑专项检查的通知》（太住建建﹝2016﹞35号）文件，并于2016年6月23日至7月05日开展对全市民用建筑节能和绿色建筑进行专项检查，现将本次检查的有关情况通报如下：

一、基本情况

本次共检查在建项目21个，建筑面积115.50万平方米；对7个项目现场使用材料进行了抽样检测,其中抽测保温板7组（其中2组经检测不合格、1组复检后合格）、保温腻子2组、抗裂砂浆1组；下发整改通知13份。检查组针对设计与图审文件、施工与监理质量保证资料及工程实体质量进行了认真检查，全面了解了在建项目建筑节能和绿色建筑的实施情况。从此次检查的情况看，我市建筑节能标准总体执行情况良好，工程项目基本按照建筑节能设计要求进行施工，节能管理逐步完善，建筑节能新技术新产品推广应用水平进一步提高，居住建筑全面实施绿色建筑。    

二、存在问题

检查发现，目前我市建筑节能方面主要存在以下几方面的问题：

（一）建设单位随意要求设计变更的情况仍有发生。部分建设单位未将变更后的设计文件报原施工图审查单位进行审查。

（二）部分工程监理单位未按照监理规范进行监理，监理细则针对性不强，内容不全；对节能分部施工未按规定进行旁站并形成记录；检验批划分不足，且未在每个检验批验收中形成完整的图片影像验收记录；没有及时发现施工中存在的进场节能材料复试批次不足或检测项目不全等问题。

（三）部分施工单位未按照要求编制节能施工专项方案，或方案缺乏针对性、或在节能材料变更后没有及时更新施工方案；节能分部质量控制资料不完整。部分工程节能施工中存在现场使用的保温材料与节能专篇不符；外墙冷桥、阳台等部位节能保温做法与节能专篇要求不符；抗裂抹面砂浆厚度不符合规范要求；外保温锚栓数量不足等现象。
三、处理意见

对于本次检查中发现的问题，检查组在现场已签发了整改通知书13份。要求参建各方按照整改通知书中存在的问题进行全面检查，对发现违反建筑节能规定和标准的项目，必须经整改合格后方可进行下道工序验收施工。参建各方对本次检查发现的问题要高度重视，认真对待，监理单位要对本次检查组提出的问题加强督促检查，确保全面整改到位。

 “张江信息产业园研发楼”建设单位为太仓张江信息产业园有限公司，施工单位为江苏建安建设有限公司，监理单位为太仓润建工程项目管理有限公司。经2016年6月23日的节能专项检查，发现该项目存在较多问题。目前相关责任主体单位仍未按要求进行整改并形成书面回复。鉴于以上情况，对张江信息产业园研发楼项目予以通报批评。

四、下一步工作要求
1、进一步加强对建筑节能的管理，完善相关管理机制，加速推进建筑节能和绿色建筑建设。强化在建筑节能设计、审图、施工、监理、验收等各个环节严格执行国家建筑节能强制性标准，设计单位加强建筑节能专篇的设计深度，提供节能构造、节点设计详图等。明年将进一步对新建民用建筑使用的保温材料加强监督，推进新建居住、公共建筑节能65%设计标准建筑的进程。

2、质量监督部门加强对建筑节能施工现场的监督巡查，加强对现场监理、施工单位的执法检查力度。施工、监理单位要从严对进场节能材料的出厂合格证和有效期内型式检验报告核查；对节能材料及现场实体检验项目，要严格按照规定的批次进行复验，严格执行节能材料的进场质量验收和见证取样制度；坚决杜绝未经图审通过、擅自变更设计并施工、降低建筑节能标准的违规行为。

3、继续抓好可再生能源在建筑中的应用。对新建十二层及以下住宅项目中要求的太阳能热水系统设计安装必须到位，建设各方不得随意变更或取消。积极鼓励十二层以上住宅建筑推广使用太阳能热水系统。机关办公建筑及公共建筑优先采用土壤源热泵系统，推进新能源在居住建筑中的应用范围。

4、加大绿色建筑推进力度。通过设计审查备案、施工许可、节能专项验收等措施，加强新建项目建筑节能和绿色建筑。
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