太仓市住房和城乡建设局文件
太住建建〔2016〕68号

关于组织开展2016年度商品混凝土

质量检查的通知

各预拌商品混凝土企业，各施工、监理单位，检测机构：

为持续加强全市各商品混凝土生产企业的管理，提高商品混凝土质量，保证建设工程顺利实施，市质监站将于11月7日至11月11日对全市商品混凝土进行质量检查。

一、组织安排

本次检查分以下三种情况进行检查：

1.各预拌商品混凝土企业按附件1、2要求进行自查，在 11月4日前将自查报告送至太仓市质监站。市质监站将对全市预拌商品混凝土企业生产现场进行抽查。

2.各施工、监理单位、检测机构对工程使用商品混凝土情况进行自查，按规范要求完善有关商品混凝土资料台帐。市质监站将对工程现场商品混凝土的质量进行抽查。

3.使用太仓市外预拌商品混凝土的工程，由施工单位按附件3要求收齐相关资料，监理单位审查，形成自查报告于11月4日前送至太仓市质监站。我局质监站将对全市使用太仓市外预拌商品混凝土的工程进行全面检查。

二、检查内容

1.对预拌商品混凝土企业生产现场的检查。按现行有关技术规范标准及《江苏省预拌混凝土和预制构件企业质量管理暂行规定》、《苏州市预拌混凝土企业质量监督检查要点》、《苏州市商品混凝土企业试验室技术管理要求》，对企业的质量保证体系、质量管理制度、人员资质情况进行检查，重点检查人员资质、原材料质量控制、试验室管理、生产质量控制等方面。

2.工程施工现场的检查。对抽查项目使用商品混凝土的有关资料台帐及现场施工情况进行抽查。重点检查商品混凝土出厂质量证明书及相关原材料复试检测报告（包括耐久性检测）、配合比通知单、出厂合格证、标养试块检测报告等；施工现场检查试块制作情况、混凝土浇筑情况等，并抽查部分实体质量情况。

3.使用太仓市外预拌商品混凝土的工程。检查预拌商品混凝土企业执行《关于进一步加强预拌商品砼质量监管的若干意见》（太规建建〔2008〕15号）文件情况，检查其提供的企业资质文件、人员资质情况，与所提供商品混凝土对应的质量证明书及相关原材料复试检测报告（包括耐久性检测）、配合比通知单、出厂合格证、标养试块检测报告等；施工现场检查试块制作情况、混凝土浇筑情况等，并抽查部分实体质量情况。

4.各检测机构应当严格按照国家规范和江苏省《建设工程质量检测规程》进行质量检测。对混凝土试块必须凭“见证取样”有效证明文件方可出具检测报告。

三、有关要求

1.各预拌商品混凝土企业要高度重视预拌商品混凝土质量，建立健全各项质量管理制度，制度要结合企业情况，有针对性；充实技术人员数量，保证持证人员到岗到位，自查要真实，以发现问题为主，切忌走过场；施工、监理单位要严格商品混凝土出厂相关资料管理，按规范要求进行混凝土试块制作，监理单位要对施工实施全过程监督，做好相应旁站记录，做好商品混凝土坍落度抽查及混凝土试块取样制度和送样见证工作，必要时对商品混凝土生产现场实施旁站监督。

 2.根据江苏省《预拌混凝土绿色生产管理规程》（DGJ32/TJ119-2011）要求，我市商品混凝土企业应结合本企业实际情况，制定方案、精心筹备，积极推进预拌混凝土绿色生产进程。

附件：1.苏州市商品混凝土企业试验室技术管理要求

2.苏州市预拌混凝土企业质量监督要点

3.太仓市外预拌商品混凝土企业提供资料清单
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